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CS6200-28X-Pro交换机高性能IPv6万兆路由交换机






多种交换，多样发展

CS6200-28X-Pro交换机支持灵活QinQ，其完全覆盖了第一代普通QinQ和第二代选择性QinQ的功能(部分机型)，给予用户最大限度的自由来配置QinQ策略。

支持N:1 VLAN ID的交换功能，即N:1 VLAN Translation，可以将接入端口报文的N个VLAN Tag转为指定的一个VLAN Tag，为QoS策略收敛提供了有力的技术保障。支持协议VLAN、MAC VLAN、Voice VLAN等多种VLAN类型，在多业务融合网络中发挥作用。
简洁配置，安全可控

CS6200-28X-Pro交换机支持如下丰富的接入模式：

标准802.1X认证接入（支持标准全部功能，包括基于端口模式、报文透传、MAC Authentication、兼容Windows XP微软客户端等）;

扩展802.1X认证接入（基于用户模式、防止IP冲突和PC克隆、支持静态IP地址下发等扩展增强功能）;

纯Web Portal认证接入（无客户端、非802.1x，可基于Http和Https两种协议为接入用户推送Web Portal页面认证）。

电信标准，组播应用

CS6200-28X-Pro交换机在电信级组播功能方面具备完善的技术能力，支持标准的IGMP Query、IGMP v1\v2、IGMP v2 snooping、IGMP v3、IGMP v3 snooping、PIM、PIM6，支持IGMP快速离开机制。支持组播VLAN技术，支持DCN DCSCM受控组播功能，全面支持信源受控、点播目的受控，以及策略组播。这些特性为构建一个低成本、高性能、低带宽占用的组播网络，提供了坚实的基础。

功能全面，性能卓越

CS6200-28X-Pro交换机支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略，适合复杂的大型网络组网需求。提供丰富的隧道技术，支持GRE、ISTAP、6to4隧道，提供安全稳定的IPv6过渡方案，有效保护现有投资。

支持LDP、MPLS VPN、MPLS TE、访问公网技术。
支持OpenFlow，可以和SDN controller相互配合，将网络的控制层和数据转发层进行分离，大幅简化了网络的管理及维护难度。
 在L2方面，支持802.1d/w/s 生成树协议，支持GVRP，802.1q，802.1p，LACP/802.3ad，802.3x，DHCP Server/Client/BOOTP/Relay，NTP等，二层功能极为丰富

低碳节能，环保先行

CS6200-28X-Pro交换机完全基于温度传感实现温度监控、温度告警、自动降温、自动节能功能。可根据环境温度实时监控，调节风扇转速或者控制风扇停止，减少资源损耗，保持低噪音高性能工作环境。


	项目
	CS6200-28X-Pro

	端口规格
	24个千兆以太网电口+4个复用的千兆SFP光口+4个10G SFP+光口

	交换容量
	598Gbps/7.16Tbps 

	包转发速率
	274Mpps

	VLAN特性
	支持Port-based Vlan
支持IEEE802.1Q Vlan
支持Private Vlan
支持Protocol Vlan
支持Voice Vlan
支持普通QinQ
支持选择性QinQ
支持灵活QinQ
支持vlan translation
支持N:1 vlan translation

	DHCP
	支持IPv4/IPv6 DHCP Client、IPv4/IPv6 DHCP Relay
支持Option 82、Option 37/38
支持IPv4/IPv6 DHCP Snooping、IPv4/IPv6 DHCP Server

	可靠性
	支持STP，RSTP，MSTP
支持LACP负载均衡
支持VRRP
支持EMVTE（ULPP+ULSM）和MRPP
支持Full ERPS标准防环协议
支持Loopback detection、VCT、DDM
支持ULDP（实现Cisco UDLD同样功能）

	安全性
	支持端口限速、广播风暴控制
支持端口/MAC绑定、MAC过滤
支持基于端口和基于VLAN的MAC数量限制
支持防ARP欺骗、防ARP扫描、ARP绑定
支持DHCP Snooping、ND Snooping
支持标准IEEE 802.1x、扩展IEEE 802.1x、Web Portal
支持TACACS+

	路由
	静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略

	组播
	支持IGMP v1/v2/v3 snooping、MLD v1/v2 snooping
支持组播VLAN、 IPv4/IPv6 DCSCM
支持PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM
支持Anycast RP、静态组播、边界组播、MSDP

	IPv6特性
	支持ICMPv6、ND
支持IPv6 Ping/tracert、IPv6 Telnet、IPv6 Syslog、IPv6 FTP/TFTP
支持SNMP over IPv6、HTTP over IPv6
支持6to4、config、istap

	MPLS
	支持LDP、MPLS VPN、MPLS TE、访问公网技术

	VSF虚拟化
	支持

	QoS
	支持基于ACL流、VLAN ID、COS、TOS、DSCP、IPv6 FlowLabel的流分类     
支持聚合PolicyMap      
支持基于端口和基于VLAN的PolicyMap绑定      
支持单速单桶双色、单速双桶三色、双速双桶三色监管      
支持DSCP、COS/802.1p优先级、TOS等字段重写      
支持每端口8个队列

	ACL
	支持IP ACL，基于源/目的IP、IP协议类型、IP优先级、TCP/UDP源和目的端口号等字段进行匹配
支持MAC ACL，基于源/目的MAC、VLAN ID、COS等字段进行报文匹配
支持IP+MAC组合ACL
支持根据时间段生效ACL
支持基于端口和基于VLAN的ACL绑定
支持基于ACL的重定向
支持根据ACL匹配情况执行流量统计分析功能

	管理运维
	支持CLI
支持IPv4/IPv6 HTTP 
支持IPv4/IPv6 FTP/TFTP
支持IPv4/IPv6 SNTP/NTP
支持IPv4/IPv6的telnet用户名和密码的radius认证
支持IPv4/IPv6的SSH
支持Security IP安全网管功能
支持IPv4/IPv6的syslog
支持SNMPv1/v2c/v3
支持MIB接口，支持Trap
支持RMON 1，2，3，9四组
支持LLDP
支持端口镜像、CPU镜像、RSPAN
支持OpenFlow
支持sFlow流量监控
支持任务异常、内存异常、CPU利用率、堆栈异常检测
支持交换芯片、电源、风扇、温度异常等监测，并告警

	物理尺寸（宽×深×高）
	440mmx320mmx44mm

	相对湿度
	5% - 90% 无凝结

	运行温度
	0℃ - 50℃

	电源
	内置双AC电源

	功耗
	<30W



	型号
	描述

	CS6200-28X-Pro
	CS6200-28X-Pro路由交换机（24个千兆以太网电口+4个复用千兆SFP光口+4个10G SFP+光口），主机内置双AC电源

	SFP-SX-L
	千兆光模块-SFP-多模（850nm，MMF，550m）-LC接口

	SFP-LX-L
	千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，10km或MMF，550m）-LC接口

	SFP-LX-40-L
	千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，40km）-LC接口

	SFP-LH-70-L
	千兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，70km）-LC接口

	SFP-LH-120-L
	千兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，120km）-LC接口

	SFP-GT
	千兆电模块-SFP-RJ-45接口

	SFPX-SR
	万兆光模块-SFP-多模（850nm，62.5μm MMF 32m；50μm 500MHz/km MMF 85m；50μm 2000MHz/km MMF 300m）-LC接口

	SFPX-LR
	万兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口

	SFPX-ER
	万兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，40km）-LC接口

	SFPX-ZR
	万兆光模块-SFP+-单模（1550nm，SMF，80km）-LC接口

	DAC-SFPX-3M
	DAC-SFPX-3M万兆SFP+铜缆套件，带两个万兆SFP+模块，3米，仅适用于同型号交换机万兆SFP+接口，可用于VSF虚拟化连接

	AOC-SFPX-10M
	AOC-SFPX-10M万兆SFP+光缆套件，带两个万兆SFP+模块，10米，仅适用于同型号交换机万兆SFP+接口，可用于VSF虚拟化连接


CS6200-28X-Pro交换机是神州数码网络推出的高性能强三层IPv6万兆路由交换机。该交换机采用固化千兆、万兆的端口形态，冗余电源组合供电。产品全新的硬件架构设计，搭载DCN最新的DCNOS模块化操作系统，可提供更大的资源表项、更快的硬件处理性能、更高的操作使用体验。CS6200-28X-Pro交换机特别适合在职教、高教网络建设和信息安全实训室环境下进行训教、上机操作和考试使用，以及在职教网络大赛中作为参赛设备使用，还符合大中型网络汇聚交换机和中小型网络核心交换机的要求。




















产品特色





CS6200-28X-Pro基于固化双电源的冗余备份设计，可灵活选择单电源和双电源工作模式，提高了设备可靠性。


VSF虚拟化，领先技术


CS6200-28X-Pro交换机通过VSF虚拟化技术实现整个虚拟化系统中设备之间的信息共享及表项同步，VSF技术下的虚拟化系统整体性能及端口密度都得到了成倍的增长，突破了传统网络结构中单台核心设备的性能及端口密度限制，通过VSF技术可以实现跨设备的链路聚合，在简化网络配置的同时，提高了网络连接的带宽和可靠性，保证了网络的稳定运行。


VSF全面支持IPv4、IPv6、以及安全等特性，并且保证用户可以高效稳定的使用这些功能。





种类丰富，端口多样


CS6200-28X-Pro交换机支持固定的24个千兆以太网电口、4个复用的千兆SFP光口和4个10G SFP+光口，满足各行业对端口灵活扩展和部署的需求。


冗余备份，稳定可靠


CS6200-28X-Pro交换机支持DCN EMVTE增强型多VLAN子网流量工程技术，该技术是DCN针对双上行组网环境提出的基于多VLAN子网的链路备份和负载均衡解决方案，实现对多上行链路的切换实现< 50ms 的收敛速度，使网络性能得到保障，实现电信级可靠性组网。率先支持业界标准的ERPS 环网解决方案，<50ms 的电信级可靠性。多进程MSTP技术，业界最优秀的MSTP解决方案，划分独立的MSTP进程，分层计算提高性能；新增接入环通过新创建一个MSTP进程实现，不影响原有业务流量，减少网络震荡。











技术规范





订货信息









