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第1章 产品介绍
1.1 产品简介
1.1.1 产品概述
CS7800X系列交换机是武汉神州数码云科网络技术有限公司推出的机框式万兆路由交换机，拥有万兆核心交换机的技术，为数据中心千兆服务器高密接入场景特别设计，高可靠、多冗余、高密度、收敛比灵活等特点，为数据中心和园区网的千兆接入万兆汇聚解决方案提供强有力的网络支撑。

CS7800X系列提供了6个插槽，2个管理模块插槽和4个业务模块插槽，管理模块插槽可插入MRS-7800X-SUP类型主控；业务模块插槽可插入MRS-7800X-24S24T4X、MRS-7800X-48T4X、MRS-7800X-48S4X三种类型板卡，其管理模块均带有业务接口，使得所有的插槽均为有效的业务插槽，从而大大提高了端口密度和插槽利用。

CS7800X系列机箱示意图如下：
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图1‑1 CS7800X机框示意图

在功能和性能方面，CS7800X系列交换机在同类产品中处于领先地位，该产品具备性能较好的企业级L2/L3交换特性等，能帮助用户切实提升商务效率和业务竞争力，可作为校园网、企业网的核心层、汇聚层设备或作为IP城域网的汇聚层设备，成为构建中小型园区网核心和汇聚的最佳选择。
1.1.2 产品特点
· 丰富灵活的接口类型
MRS-7800X-24S24T4X板卡提供了24个1G SFP光口、24个1G RJ-45端口、4个10G SFP+端口。
MRS-7800X-48T4X板卡提供了48个1G RJ-45端口、4个10G SFP+端口。
MRS-7800X-48S4X板卡提供了48个1G SFP光口、4个10G SFP+端口。
三种板卡无法单独使用，需插到 CS7806X交换机插槽上才能使用。板卡将与机箱实现一体化管理。
· 万兆以太网就绪
万兆以太网是以太网在速度和距离方面的进步，采用全双工技术，不需要应用低速的、半双工的CSMA/CD协议。能够实现星型或环形的万兆拓扑。交换机提供了更丰富的带宽和更强大的处理能力，为城域和广域的应用提供了针对性的解决措施，可以简化网络结构、降低网络建设成本。
· 丰富的网络协议支持
交换机支持802.1d/w/s 生成树协议，支持802.1Q，802.1p，802.3ad，802.3x，GVRP，DHCP，SNTP等标准。支持IGMP，DVMRP，PIM等完整的组播协议。支持RIPv1/2、OSPF等多种路由协议，支持IPv6协议，适合复杂的大型网络组网要求。
· 强大的ACL功能
交换机提供了完整的ACL策略，可根据源/目的IP、源/目的MAC地址、IP协议类型、TCP/UDP端口号、IP Precendence、时间范围、ToS对数据进行分类，并使用不同的策略进行转发。通过ACL策略的实施，用户可以过滤掉“冲击波”、“震荡波”、“红色代码”等病毒包，防止扩散和冲击核心设备。支持IEEE802.1x基于端口的认证，为网络提供端口级的安全保证。 配合RADIUS等认证机制，可有效防止非法用户侵入网络。
· 丰富的QoS策略
交换机完全实现DiffServ模型。每个端口提供了8个优先级队列，可分别设定队列带宽，支持WRR/SP/WDRR等调度方式。支持端口信任，可配置信任CoS、DSCP，并修改数据包的DSCP、COS值；可根据端口、VLAN、DSCP、IP优先级、ACL表进行流量分类，修改数据包的DSCP和IP优先级，并指定不同的带宽，为语音/数据/视频在同一网络中传输提供不同服务质量。
· 3D-SMP就绪
交换机符合神州数码自防御式安全域管理策略3D-SMP的组网要求，扩展增加了与防火墙，IDS等安全系统的互动功能，对于来自外网和内网的病毒和攻击都可以有效地进行控制,从而大大提升了全网的安全性和稳定性。

· 完善的网络管理

交换机支持SNMP，支持带内和带外管理，支持CLI和WEB界面，支持RMON。交换机支持SSH协议，可以最大限度地保证交换机的配置管理的安全性。可采用神州数码集中网管系统 DCLM 统一管理，方便简捷。

1.2 产品外观
1.2.1 前面板
1. 前面板示意图
CS7806X机框前面区域包含主控卡区域，线卡区域和电源供电区域；供电区域可安装4个550w的可拔插电源，从左至右分别为PWR0、PWR1、PWR2、PWR3。
机框前面板如下图所示：
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图1‑2 CS7806X机框机箱前面板
MRS-7800X-SUP主控卡前面板如下表所列说明：
表1‑1 MRS-7800X-SUP主控卡前面板说明

	型号
	网管端口
	RJ-45 Console端口
	USB2.0接口
	Reset按键

	MRS-7800X-SUP
	1
	1
	1
	1


MRS-7800X-24S24T4X板卡前面板如下表所列说明：
表1‑2 MRS-7800X-24S24T4X板卡前面板说明

	型号
	SFP端口
	RJ-45端口
	SFP+ 端口

	MRS-7800X-24S24T4X
	24
	24
	4


MRS-7800X-24S24T4X板卡前面板如下图所示： 
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图1‑3 MRS-7800X-24S24T4X板卡前面板

MRS-7800X-48T4X板卡的前面板如下表所列说明：
表1‑3 MRS-7800X-48T4X板卡前面板说明

	型号
	RJ-45端口
	SFP+端口

	MRS-7800X-48T4X
	48
	4


MRS-7800X-48T4X板卡前面板如下图所示： 
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图1‑4 MRS-7800X-48T4X板卡前面板
MRS-7800X-48S4X板卡前面板如下表所列说明：
表1‑4 MRS-7800X-48S4X板卡前面板说明

	型号
	SFP端口
	SFP+端口

	MRS-7800X-48S4X
	48
	4


MRS-7800X-48S4X 板卡前面板如下图所示：
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图1‑5 MRS-7800X-48S4X 板卡前面板
2. 控制口（Console）
MRS-7800X-SUP主控卡上提供了一个RJ-45型接口的串行控制口，通过这个接口，用户可完成对交换机的本地或远程配置。
控制口支持异步模式，设置参数为数据位为8，停止位为1，奇偶校验为无，默认支持的波特率为115200bps。
1.2.2 后面板
CS7800X系列交换机后面板包括1个风扇盘，风扇盘内装有4个风扇。

[image: image6.png]<« FAN1

FAN





图1‑6 CS7800X机箱交换机后面板
1.3 LED指示灯说明

MRS-7800X-SUP主控卡上有1个本卡电源指示灯LPOK，1个系统指示灯DIAG，4个PWR电源指示灯，1个主备指示灯MASTER，1个风扇状态指示灯FAN。

 MRS-7800X-24S24T4X板卡前面板有24个千兆光口指示灯，24个千兆电口指示灯，4个万兆光口指示灯，1个系统指示灯DIAG，1个PWR电源指示灯。

MRS-7800X-48T4X 板卡前面板有48个千兆电口指示灯，4个万兆光口指示灯，1个系统指示灯DIAG，1个PWR电源指示灯。

MRS-7800X-48S4X板卡前面板指示灯有48个千兆光口指示灯，4个万兆光口指示灯，1个系统指示灯DIAG，1个PWR电源指示灯。

表1‑5 MRS-7800X-SUP主控状态指示灯说明

	指示灯
	面板标示 
	状态
	含义

	系统电源指示灯
	PWR0（1、2、3）
	绿色常亮
	PWR0（1、2、3）槽位供电正常

	
	
	红色常亮
	PWR0（1、2、3）槽位电源模块插入但无输出

	
	
	灭
	PWR0（1、2、3）槽位电源模块未插入

	系统指示灯
	DIAG
	慢闪（绿）
	本板正常运行

	
	
	灭
	本板运行不正常

	主备指示灯
	Master
	绿色常亮
	本板为Master

	
	
	灭
	本板为slave

	风扇指示灯
	FAN
	绿色常亮
	插入1个或者2个风扇盘，运行正常

	
	
	红色常亮
	插入的风扇盘有异常

	
	
	灭
	2个风扇盘都不在位

	本卡电源指示灯
	LPOK
	绿色
	本卡供电正常

	
	
	灭
	本卡供电异常

	面板管理口灯
	面板管理网口指示灯
	绿色（右边）
	端口处于1G速率连接状态

	
	
	黄色（左边）
	端口处于10/100M速率连接状态

	
	
	闪烁
	端口正在传输数据

	
	
	灭
	没有连接或连接失败

	串口灯
	串口指示灯
	绿色闪烁
	上电中，或者串口有数据收发

	
	
	闪烁
	上电完成或者无数据收发

	
	
	灭
	端口没有连接或者连接失败


表1‑6 线卡LED指示灯说明

	LED指示灯
	状态
	说明

	千兆SFP端口指示灯
	绿色常亮
	端口处在1G的连接状态

	
	绿色闪烁
	端口正在传输数据

	
	灭
	端口没有link

	千兆RJ-45端口指示灯
	绿色常亮
	端口处在10M、100M或1G的连接状态

	
	绿色闪烁
	端口正在传输数据

	
	灭
	端口没有link 

	万兆SFP+端口指示灯
	绿色常亮
	端口处在10G或1G的连接状态

	
	绿色闪烁
	端口处在10G或1G的连接状态并且端口正在传输数据

	DIAG运行指示灯
	慢闪（绿）
	本板正常运行

	
	灭
	本板运行不正常

	PWR本卡电源指示灯
	绿亮
	本卡供电正常

	
	灭
	卡没有上电


1.4 端口说明
各种端口说明如下：

表1‑7 CS7800X系列交换机端口说明

	端口形式
	规格

	RJ-45口
	· 10/100/1000Mbps自适应
· MDI/MDI-X网线类型自适应
· 5类非屏蔽双绞线（UTP）：100米

	SFP
	· SFP-GT
千兆电模块-SFP-RJ-45接口

· SFP-SX-L
千兆光模块-SFP-多模（850nm，MMF，550m）-LC接口

· SFP-LX-L
千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，10km或MMF，550m）-LC接口

· SFP-LX-40-L
千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，40km）-LC接口

· SFP-LH-70-L
千兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，70km）-LC接口

· SFP-LH-120-L
千兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，120km）-LC接口

	SFP+
	· SFPX-SR
万兆光模块-SFP+-多模（850nm，62.5μm MMF 32m；50μm 500MHz/km MMF 85m；50μm 2000MHz/km MMF 300m）-LC接口

· SFPX-LR
万兆光模块-SFP+-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口

· SFPX-ER
万兆光模块-SFP+-单模（1550nm，SMF，40km）-LC接口

· SFPX-ZR
万兆光模块-SFP+-单模（1550nm，SMF，80km）-LC接口

	DAC-SFPX
	· 万兆SFP+铜缆，3M

	AOC-SFPX
	· 万兆SFP+光缆，10M


1.5 系统特性
表1‑8 CS7800X系列交换机系统特性

	项目
	MRS-7800X机框

	MRS-7800X-SUP

 
	MRS-7800X-24S24T4X



	Type ID
	197
	244
	245

	外形尺寸（宽x深×高）（mm）
	带挂耳：480*440*260
不带挂耳：440*440*260
	217*390*40

	435*390*40


	重量
	机箱无电源：<17kg

机箱满电源：<21kg
	<1.5kg
	<3.5kg

	固定端口
	/
	/
	24个千兆RJ-45端口；24个千兆SFP端口；

4个万兆SFP+端口

	管理端口
	/
	1个RJ-45串行console接口
1个RJ-45网管接口

1个USB 2.0接口
	/

	电源输入
	可拔插电源，交流输入：100~240V AC(50~60Hz)
	/
	/

	风扇
	2个风扇盘，风扇盘内安装有4个风机

吹风方式：从里往外
	/
	/

	电源重量
	550W系统电源：<1kg
	/
	/

	系统功耗
	整机空载：小于235w
整机满载：小于400w
	空载：小于26W
	空载：小于26W

	运行温度
	0°C～50°C
	0°C～50°C
	0°C～50°C

	储藏温度
	-40°C～70°C
	-40°C～70°C
	-40°C～70°C

	相对湿度
	5%～95%，无凝结
	5%～95%，无凝结
	5%～95%，无凝结


	项目
	MRS-7800X-48T4X 


	MRS-7800X-48S4X

 

	Type ID
	246
	247

	外形尺寸（宽x深×高）（mm）
	435*390*40
	435*390*40

	重量
	<3.5kg
	<3.5kg

	固定端口
	48个千兆RJ-45端口；

4个万兆SFP+端口
	48个千兆SFP端口；

4个万兆SFP+端口

	管理端口
	/
	/

	电源输入
	/
	/

	风扇
	/
	/

	电源重量
	/
	/

	系统功耗
	空载：小于26W
	空载：小于26W

	运行温度
	0°C～50°C
	0°C～50°C

	储藏温度
	-40°C～70°C
	-40°C～70°C

	相对湿度
	5%～95%，无凝结
	5%～95%，无凝结


设备安装
1.6 安装须知
在交换机的安装和使用中，为了您和他人的人身安全，以及确保正常使用交换机，请仔细阅读如下安装注意事项和提示。
1.6.1 安装环境要求
·  交换机必须工作在清洁的环境中，应保持无灰尘堆积，以免静电吸附而导致器件损坏。
·  交换机必须工作在室内环境温度0～50°C、湿度5～95%无凝结的环境中。
·  交换机必须置于干燥阴凉处，四周都应留有足够的散热间隙，以便通风散热。
·  交换机必须工作在交流100~240VAC（50/60Hz）的供电范围内。
·  交换机必须有效接地，以避免静电损坏交换机和漏电造成人身伤害。
·  交换机必须避免阳光直射，远离热源和强电磁干扰源。
·  交换机必须可靠的、稳固的安装到桌面上或标准19 英寸机架上。
1.6.1.1 安装环境清洁度
灰尘对交换机运行安全是一种危害。室内灰尘可以造成静电吸附，使金属接件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下，更易造成这种静电吸附，不但会影响交换机的寿命，而且容易造成交换机故障。机房推荐的工作环境灰尘含量及粒径如下表所示：
表2- 1 机房推荐的工作环境（灰尘含量及颗粒直径）

	最大直径（μm）
	0.5
	1
	3
	5

	最大直径
（颗粒数/m3）
	1.4×105
	7×105
	2.4×105
	1.3×105


除灰尘外，交换机对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NO2、NH3、CL2等的侵入，机房推荐的工作环境有害气体限制值如下表所示：
表2- 2 机房推荐的工作环境（有害气体限制值）

	气体
	平均（mg/m3）
	最大（mg/m3）

	二氧化硫（SO2）
	0.2
	1.5

	硫化氢（H2S）
	0.006
	0.03

	二氧化氮（NO2）
	0.04
	0.15

	氨（NH3）
	0.05
	0.15

	氯气（Cl2）
	0.01
	0.3


1.6.1.2 温度湿度
虽然交换机采用风扇设计，但仍要在安装完交换机后要注意空气的对流通风，建议安装在能维持一定温度和湿度的室内机房中的机架上。如果夏天气温较高，建议使用空调等降温设备；如果冬季气温较低，建议加装暖气等增温设备。若机房内长期湿度过高，易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电，有时也易发生材料机械性能变化、金属部件腐蚀等现象；若相对湿度过低，绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动，同时在干燥的气候环境下，易产生静电，危害交换机的电路；温度过高会使交换机的可靠性降低，长期高温还会影响其使用寿命，过高的温度将加速绝缘材料的老化过程。机房推荐的工作温湿度如下表所示：
表2- 3 机房推荐的工作环境（温度湿度要求）
	温度
	相对湿度

	长期工作条件
	短期工作条件
	长期工作条件
	短期工作条件

	15～30℃
	0～50℃
	40～65％
	5～95％
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交换机机房内工作环境温、湿度的测量点是指在机架前后没有保护板时测量，距地面1.5m 和距机架前面0.4m 处测量的数值。短期工作条件是指连续工作不超过48 小时和每年累计不超过15 天。极端恶劣工作条件是指机房空调系统出现故障时可能出现的环境温度和相对湿度，每次不应超过5 小时就应恢复正常工作范围。
1.6.1.3 电源
交换机采用模块开关电源，接通电源前建议先检查电源输入，确保供电系统接地良好和交换机输入端电源稳定可靠，必要时可安装电压调节装置。电路短路保护措施中应保证有一个不大于240V、10A 的保险丝或断路器在相线中。为保证提供稳定、可靠的电源，建议使用UPS 不间断电源。
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若供电系统没有良好接地，输入电源波动过大或存在过大的脉冲，都会引起交换机工作异常，甚至损坏硬件器件！
1.6.1.4 防静电
静电会对交换机的电路和整机产生破坏作用。为防止静电的危害，应做到交换机及地板良好、有效接地，机房室内防尘及除尘，保持适当的温湿度，操作人员穿着防静电服装和佩戴防静电手环、手套。
1.6.1.5 抗干扰
各种干扰源，无论是来自交换机或其它设备，无论来自内部还是来自外部，都是以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗（包括接地系统）和导线（电源线、信号线和输出线等）的传导方式对交换机产生影响。因此要注意如下事项：
· 要对供电系统采取有效的防电网干扰措施。
· 交换机工作接地最好不要和电力设备的接地装置或防雷接地装置合用，并尽可能相距远一些。
· 远离强功率无线电发射台、雷达发射台和高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的方法。
1.6.1.6 机架配置
交换机的尺寸是按照19 英寸标准机柜设计的，可以安装在标准的机柜上。至于通风散热，请注意如下情况：
· 机架上每一台设备工作时都会发热，因此封闭的机架必须有散热口和冷却风扇，而且设备不能放得太密集，以确保通风散热良好。
· 在开放的机架上安装交换机时，注意机架的框架不要挡住交换机两侧的通风孔。在安装好交换机后要仔细检查交换机的安装状态，防止上述情况发生。
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如果没有19 英寸标准机柜，那么就需要将交换机安装在平稳的、干净的桌面上，同时四周要留出100mm 的散热空间，同时不要在交换机上面放置重物。
1.6.2 安装操作提示
· 在安装开始前，先仔细阅读本使用手册中的相关章节或参加相关技术培训；然后，准备好安装所需的材料、工具和相关用品；同时，准备好适合的安装场地，以便安装调试。
· 在安装过程中，必须使用包装箱内附带的专用机架安装角铁和螺丝钉；必须使用合适的安装工具，保证安装稳固、可靠；必须穿着合身的防静电服装和佩戴防静电手环、手套，以免损坏交换机；必须使用合格的、规格正确线缆和接头，并按标准制作线缆；必须注意安装环境存在的潜在危险，做好防护措施，避免意外伤害。
· 在安装完成后，注意清理安装现场，保持干净、整洁；注意在交换机通电前将交换机进行有效的接地；要定期对所安装的交换机进行维护，以延长交换机的使用寿命。
1.6.3 A级声明


警告

此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

1.6.4 安全警告
· 交换机使用的光模块内有激光器，切勿在设备工作时直视光口，以免损害眼睛。
· 不要尝试可能引起人身伤害、意外事故或损坏交换机的安装操作。
· 不要在带电状态下安装、移动和拆卸交换机及模块，以避免造成人身伤害和设备损坏。
· 不要私自拆开交换机，有故障可直接送修，以避免造成人身伤害和设备损坏。
· 不要将金属物接触带电电源或掉入交换机内部，以避免短路和器件损坏。
· 不要在带电状态下触摸电源插头和插座，以免触电造成人身伤害。
· 不要将易燃物堆放在交换机周围，以免发生火灾。
· 不要在有潜在危险的情况下单独安装调试交换机，以应付突发意外事故。
· 要使用标准的、有过载和漏电保护的电源插座，以免发生意外事故。
· 要经常检查和维护电路和安装、工作环境是否存在安全隐患，做好预防工作。
· 要将紧急电源开关安装在工作间中，以便在意外事故发生可以迅速切断电源。
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可能的潜在危险和安全隐患包括：电源漏电、电源打火、电线破损、接地不良、电路过载和电路短路等。如果遇到触电、火灾、短路等意外情况发生，请迅速切断电源，并立即报警。在不危急自身安全的前提下，救助在意外事故中的伤者，并根据受伤害情况对伤者采取适当的急救措施，并可通过各种方式向专业医疗急救机构寻求帮助。
1.7 安装准备

1.7.1 核对装箱单

首先打开交换机的包装箱，仔细核对包装箱内的交换机及附件是否齐全。如果发现包装箱内有任何物品的缺失或损坏，请立即与销售该产品的经销商或者与当地神州数码云科网络公司的相关人员联系。

1.8 设备安装

1.8.1 安装工具及材料

设备安装工具清单：

· 十字螺丝刀

· 一字螺丝刀

· 防静电腕带

· 防静电服

注意：

安装工具需要用户自己准备！

1.8.2 安装交换机

请按照如下步骤安装交换机：

1. 用包装箱内附带的机架安装螺丝钉将专用机架角铁牢固的安装到交换机的两侧。

2. 将交换机置于标准19 英寸机架内，再使用螺丝钉将交换机牢固的固定在机架中的合适位置，并且在交换机与周围物体间留有足够的通风空间。
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图2‑1 将交换机固定在机架上示意图
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交换机的角铁起的是固定作用，不能用来承重，建议在交换机底部安装机架托板，并且不要在交换机上放置重物，也不要让其它设备或物体遮挡住交换机的通风孔，以免损坏交换机或影响交换机正常工作。
1.8.3 Console 线缆连接

交换机提供了一个RJ45型插头的异步串行Console配置口。
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图 2‑2 将Console 线缆连接到交换机上示意图

请按照如下步骤连接Console 线缆：

1. 将包装箱中附带的Console 线缆一端的RJ45 接头连接到交换机的Console 端口中。

2. 将Console 另一端连接到一台字符终端（通常是计算机）上。

3. 在交换机和字符终端都已加电后，通过字符终端可以与交换机建立管理配置连接。

1.8.4 SFP/SFP+收发器安装

在交换机上，有多个万兆光接口，可以提供多个SFP/SFP+光纤收发器插槽。

安装SFP/SFP+光纤收发器的步骤如下：

第一步：带上防静电腕带（或防静电手套）；

第二步：将SFP/SFP+收发器插入千兆/万兆光接口线卡内部的导轨，注意SFP/SFP+收发器上下不要颠倒；

第三步：将SFP/SFP+收发器沿导轨轻轻推入，直到与千兆/万兆光接口线卡内部导轨的槽底紧紧相接。

说明：SFP/SFP+光纤收发器可以热插拔。


[image: image14.png]



交换机工作时，不要用眼睛直视SFP/SFP+光纤收发器的两个光纤孔，以免激光器发光对眼睛造成伤害。

1.8.5 电缆光纤连接

以太网电缆的连接步骤如下：

第一步： 请将以太网线的一端插入交换机电接口线卡的RJ45以太网接口；

第二步： 将以太网线的另一端插入其他设备的RJ45以太网接口；

第三步： 检查对应接口的状态指示灯，LINK灯亮表示链路已经连通，LINK灯灭表示链路没有连通，请检查线路。
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连接时请认准接口上的标识，以免误插入其它接口，导致模块或交换机主机的损坏。

光纤的连接步骤如下：

第一步：将SFP/SFP+光纤收发器接口上的橡胶保护塞取出；取出光纤，将光纤头上的保护套取下，注意保持光纤头的整洁和干净。

第二步：将光纤一端接到交换机的SFP/SFP+收发器上，另一端接到其它设备对应的光收发器上。注意，连接时，SFP/SFP+收发器的TX口连接另外设备的RX口，SFP/SFP+收发器的RX口连接另外设备的TX口。
第三步：检查光接口指示灯状态，LINK灯亮表示链路已经连通，LINK灯灭表示线路出现故障，请检查线路连接。
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连接时请认准接口上的标识，以免误插入其它接口，导致收发器或其它接口的损坏。

从其它设备连接光口到交换机的时候，确保光纤的光功率输出不大于对应模块的最大接收功率，否则将会损坏交换机。交换机工作时，请勿用眼睛直视光纤接口，以免造成伤害。

1.8.6 电源线连接

交换机的电源是220VAC，可以适应一定范围内的电压浮动，具体数据请参考产品规格描述。

请按照如下步骤连接电源线：

1. 将包装中附带电源线的一端插到交换机后面板上的电源插槽中，另一端插到标准的带过载和漏电保护的电源插座上。

2. 检查交换机前面板上的Power 指示灯是否已亮。交换机可根据电源的输入电压自动调节。因此，只要输入电压符合后面板上所标明的电压范围，交换机就可正常运行，而无需额外的调试。

3. 交换机加电后，自动执行系统自检并启动。
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输入电压必须符合交换机电源规格，不然可能损坏交换机或使交换机工作不正常，减少使用寿命。如果电源加电后Power 指示灯不亮或自检不正常，请与经销商或神州数码云科网络客服中心联系，不要擅自拆卸交换机机壳，以免造成人身伤害。
1.8.7 接地线连接

接地：设备的机壳必须正确接地，使得雷电可以流动到地面，这样改善了机箱抵抗电磁干扰的能力。
1. 确认设备的防雷击和干扰的保护地线是否连接正确。接地线的正常连接时保证人身安全的重要措施。
2. 通过使用接地电缆连接机箱到地面。接地电阻必须小于0.1欧姆，并且接地电缆的规格必须大于10AWG号线，长度50公分。
3. 连接步骤：
第一步：确保电源开关设定为关闭位置。

第二步：用螺丝起子将接地点上的螺丝转开。

第三步：拨开接地线的一端，放到系统的接地孔上。

第四步：将接地线的另一端连接到你身边建筑物的合适接地点。
1

