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CS6200-XC系列信创万兆路由交换机

CS6200-26S-EI-XC
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



CS6200-54X-EI-XC                     CS6200-54F-EI-XC
产品概述

CS6200-XC系列信创万兆路由交换机是神州数码网络（以下简称DCN）面向党政军专网、以及国民经济命脉领域推出的基于国产CPU、国产交换芯片的千兆接入、万兆上行/全万兆的高性能交换机，产品主要针对园区网、数据中心的接入及小网络核心、汇聚、接入等应用场景，提供从硬件到软件的交换服务。其中，硬件核心部件CPU采用龙芯CPU，交换芯片采用盛科网络自主交换芯片。 CS6200-XC系列交换机可提供高性能的L2/L3/L4线速交换服务，并进一步融合了IPv6、网络安全等多种网络业务，结合冗余保护等多种高可靠性技术，可以保证网络最长时间的不间断安全通信能力。
产品特点

· 端口丰富多场景应用

CS6200-26S-EI-XC支持24个万兆光口+2个100G光口，支持可插拔双AC电源模块；
CS6200-54X-EI-XC支持48个千兆电口+6个万兆光口，固化双AC电源；
CS6200-54F-EI-XC支持48个千兆光口+6个万兆光口，支持可插拔双AC电源模块。
· 丰富的业务特性

完善的二、三层组播路由协议，满足IPTV、多终端的高清视频监控和高清视频会议的接入需求；

齐备的三层路由协议，超大的路由表容量，满足各种类型的网络互联需求，可组建超大型的园区网、企业网和行业用户专网。
· 支持Netconf（Network Configuration Protocol网络配置协议）
一种基于XML 之上的网管和网络设备之间通信的机制，网络管理员可以利用这套机制在网管上增加、修改、删除网络设备的配置，获取网络设备的配置和状态信息。网管可以通过Netconf使用这些API管理网络设备。

Netconf的一个重要特点是可以直接使用网络设备已有的功能模块，降低了Netconf的开发成本，而且可以扩展设备未来将会支持的新特性。

相对SNMP，Netconf在配置保护&备份&查询上，更胜一筹；扩展性和安全性方面更丰富、更灵活。

Netconf协议因其良好的易用性和扩展性，已经随着SDN技术的逐步落地得到了越来越广泛的使用，主流设备厂商设备均可以支持Netconf功能。

· 支持M-LAG（Multichassis Link Aggregation Group跨设备链路聚合组）

M-LAG为将一台设备与另外两台设备进行跨设备链路聚合，从而把链路可靠性从单板级提高到了设备级，组成双活系统的技术。

M-LAG作为一种跨设备链路聚合的技术，除了具备增加带宽、提高链路可靠性、负载分担的优势外，还具备以下优势：

更高的可靠性：把链路可靠性从单板级提高到了设备级。

简化组网及配置：可以将M-LAG理解为一种横向虚拟化技术，将双归接入的两台设备在逻辑上虚拟成一台设备。M-LAG提供了一个没有环路的二层拓扑同时实现冗余备份，不再需要繁琐的生成树协议配置，极大的简化了组网及配置。

· 独立升级：两台设备可以分别进行升级，保证有一台设备正常工作即可，对正在运行的业务几乎没有影响。
· 全面的IPv6解决方案

全面支持IPv6协议族，支持IPv6邻居发现、ICMPv6、Path MTU 发现、DHCPv6等IPv6特性。

支持MLD、MLD Snooping等IPv6组播特性，为用户提供完善的IPv6二、三层解决方案。支持丰富的IPv4向IPv6过渡技术，包括：IPv6手工隧道、自动隧道、6to4隧道、ISATAP隧道等隧道技术，保证IPv4网络向IPv6网络的平滑过渡。

· 完善的安全机制

设备级安全防护：先进的硬件架构设计，硬件实现对报文的分级调度及保护，支持防范DoS、TCP的SYN Flood、UDP Flood、广播风暴、大流量等对设备的攻击；支持命令行分级保护，不同级别用户拥有不同管理权限；

完备的安全认证机制：支持IEEE 802.1x、Radius、BDTacacs+等，可为用户提供完备的安全认证机制。

增强的业务安全机制：支持相关路由协议的明文或MD5认证，支持uRPF逆向路由查找技术，可有效控制非法业务；硬件级报文深度检测和过滤技术，支持对控制报文和数据报文的深度检测，从而有效隔离非法数据报文，提高网络系统的安全性。
· 低碳节能，环保先行

智能的电源管理系统：采用先进的电源系统架构设计，实现高效的电源转换，独有的电源监控、缓启动等功能，实时监测整机运行状态，智能调节，深度节能。
智能的风扇管理系统：智能风扇设计，支持自动调速，有效降低转速、减少噪声，同时延长了风扇的使用寿命。
支持能效以太网功能，遵循国际标准IEEE 802.3az，有效降低了能源消耗。
技术参数
	项目
	CS6200-54X-EI-XC
	CS6200-54F-EI-XC
	CS6200-26S-EI-XC

	端口规格
	48个GE RJ45电接口 + 6个10G SFP+光接口
	48个GE SFP光接口 + 6个10G SFP+光接口
	24个10G SFP+光接口 + 2个100G QSFP28光接口

	交换容量
	880Gbps/8.8Tbps
	2.56Tbps/25.6Tbps

	包转发率
	462Mpps/762Mpps
	720Mpps/1260Mpps

	MAC交换功能
	支持静态配置和动态学习MAC地址
支持查看和清除MAC地址
MAC地址老化时间可配置
支持MAC地址学习数量限制
支持MAC地址过滤功能

	VLAN
	支持4K VLAN表项 支持GVRP
支持1：1和N：1 VLAN Mapping
支持基本QinQ、灵活QinQ功能
支持Private VLAN

	STP
	支持802.1D（STP）、802.1W（RSTP）、802.1S（MSTP）

	组播
	支持IGMP v1/v2/v3
支持IGMP Snooping
支持IGMP Fast Leave
支持组播组策略及组播组数量限制
支持组播流量跨VLAN复制
支持PIM-SM/DM

	IPv4
	支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP
支持策略路由
支持等价路由实现负载均衡
支持OSPF
支持BFD for OSPF、BGP

	IPv6
	支持RIPng、OSPFv3、BGP4+

支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet
支持IPv6邻居发现

	QoS
	支持基于L2/L3/L4协议头各字段的流量分类
支持CAR流量限制
支持802.1P/DSCP优先级重新标记
支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式
支持Tail-Drop、WRED等拥塞避免机制
支持流量监管与流量整形

	安全特性
	支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制
支持防DDoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击等
支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能
支持端口隔离
支持端口安全、IP+MAC+端口绑定
支持DHCP Snooping、DHCP Option 82
支持IEEE 802.1x认证
支持Radius、BDTacacs+认证
支持uRPF
支持命令行分级保护

	可靠性
	可选支持电源1+1备份
支持静态/LACP方式链路聚合
支持EAPS环网保护
支持VRRP
支持BFD for OSPF、BGP

	管理与维护
	支持Console、Telnet、SSH 2.0
支持基于浏览器WEB方式管理
支持SNMP v1/v2/v3
支持TFTP方式的文件上传、下载管理
支持RMON事件历史记录
支持sFLOW等流量统计分析

	机箱尺寸（长*深*高）
	443mm*329mm*44mm
	440mm*420mm*44mm
	440mm*420mm*44mm

	电源
	固化双AC：100V-240V，50Hz±10%
	AC：100V-240V，50Hz±10% 默认单AC电源（120W），可选配同款电源，实现1+1冗余配置

	功耗
	≤85W

	单机重量
	6kg
	5kg
	5kg

	环境要求
	工作温/湿度：0℃~50℃；5%~90%无凝露；存储温/湿度：-40℃~70℃；5%~95%无凝露


订货信息

	型号
	描述

	CS6200-26S-EI-XC
	信创 路由交换机（24个万兆SFP+光口 + 2个100G QSFP28光口），支持双AC电源模块热插拔 （主机标配含1个AC电源模块，可选配M5750XC-AC-A 电源模块1块，实现1+1冗余）

	CS6200-54X-EI-XC
	信创 路由交换机（48个千兆电口 + 6个万兆SFP+光口），主机内置双AC电源

	CS6200-54F-EI-XC
	信创 路由交换机（48个千兆SFP光口 + 6个万兆SFP+光口），支持双AC电源模块热插拔 （主机标配含1个AC电源模块，可选配M5750XC-AC-A 电源模块1块，实现1+1冗余）

	M5750XC-AC-A
	交流电源模块（220V，120W），选配（适用于CS6200-26S-EI-XC, CS6200-54F-EI-XC ，不支持与其它电源模块混插使用）

	SFP-SX-L
	千兆光模块-SFP-多模（850nm，MMF，550m）-LC接口

	SFP-LX-L
	千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，10km或MMF，550m）-LC接口

	SFP-LX-40-L
	千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，40km）-LC接口

	SFP-LH-70-L
	千兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，70km）-LC接口

	SFP-LH-120-L
	千兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，120km）-LC接口

	SFP-GT
	千兆电模块-SFP-RJ-45接口

	SFPX-SR
	万兆光模块-SFP-多模（850nm，MMF，300m）-LC接口

	SFPX-LR
	万兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口

	SFPX-ER
	万兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，40km）-LC接口

	SFPX-ZR
	万兆光模块-SFP+-单模（1550nm，SMF，80km）-LC接口

	DAC-SFPX-3M
	DAC-SFPX-3M万兆SFP+铜缆套件，带两个万兆SFP+模块，3米，仅适用于同型号交换机万兆SFP+接口，可用于VSF虚拟化连接

	AOC-SFPX-10M
	AOC-SFPX-10M万兆SFP+光缆套件，带两个万兆SFP+模块，10米，仅适用于同型号交换机万兆SFP+接口，可用于VSF虚拟化连接

	DAC-QSFP28-3M
	100G QSFP28铜缆套件，3米，仅适用于同型号交换机100G QSFP28接口，可用于VSF虚拟化或是短距数据连接

	QSFP28-LR
	100G 光模块-QSFP28-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口

	QSFP28-SR
	100G 光模块-QSFP28-多模（MMF 850nm，OM4 100m）-MTP/MPO接口，支持100G分成4个25G使用，需配合MTP光纤跳线使用

	DAC-QSFP-5M
	40G QSFP铜缆套件，5米，仅适用于同型号交换机40G QSFP接口，可用于VSF虚拟化或是短距数据连接

	QSFP-SR 
	40G 光模块-QSFP-多模（OM3 100m；OM4 150m）-MTP接口，支持40G分成4个10G使用，需配合MTP光纤跳线使用

	QSFP-LR
	40G 光模块-QSFP-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口
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