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ES420系列简单网管千兆接入交换机
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产品型号：ES420-10P-POE
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产品型号：ES420-18P-POE
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产品型号：ES420-26P-POE
产品概述
ES420系列交换机是DCN推出的新一代绿色智能网管型POE接入交换机，支持双链路冗余备份，具备先进的绿色环保技术，该系列产品支持WEB和命令行配置管理，为中小SMB用户提供高性能、易管理、低成本的千兆到桌面的解决方案。ES420系列交换机包括ES420-10P-POE、ES420-18P-POE和ES420-26P-POE机型。
产品特色
POE+端口丰富
ES420-10P-POE支持8个千兆电口+2个千兆SFP光口，全部电口支持最大30W供电，最大PoE功率140W；
ES420-18P-POE支持16个千兆电口+2个千兆SFP光口，全部电口支持最大30W供电，最大PoE功率250W；
ES420-26P-POE支持24个千兆电口+2个千兆SFP光口，全部电口支持最大30W供电，最大PoE功率370W。
支持WEB和命令行配置管理，接入网管平台
支持Console口（RJ45），支持命令行配置。
支持snmp，系统发送trap消息及记录日志（含事件、报警、统计、历史）上报NMS平台。
支持丰富的WEB配置管理功能，包括：
· 快速配置 
· 端口管理
· VLAN管理
· 故障/安全
· POE 管理
· MSTP
· DHCP中继
· ACL
· QoS
· 地址表
· Snmp管理
· 系统管理
PoE+ Supply，智能供电
PoE机型支持增强的以太网供电功能（PoE+），提供每端口最大30W的输出功率，可直接对下挂的PD设备（包括802.11n无线接入点、可视IP电话、高清网络摄像头等）进行供电。
可设置POE芯片的告警阀值；选择配置的端口的最大功率；选择配置的使能状态；配置端口的优先级，当负载超过POE最大功率时，优先级低的端口下设备将先掉线；配置端口的检测模式
绿色节能，环保低噪
ES420系列交换机，遵循IEEE 802.3az（Energy Efficient Ethernet 能效以太网）标准，大幅度降低设备功耗，绿色节能。
充分考虑用户环境低噪要求，ES420-10P-POE采用无风扇静音设计， 实时监测系统内温度，并降低噪音污染。ES420-18P-POE和ES420-26P-POE支持智能调速风扇。

技术规范
	项目
	ES420-10P-POE
	ES420-18P-POE
	ES420-26P-POE

	设备端口
	8个千兆电口+2个千兆SFP光口，全部电口支持最大30W供电，最大PoE功率140W 
1个Console 端口，1个reset重启按键
	16个千兆电口+2个千兆SFP光口，全部电口支持最大30W供电，最大PoE功率250W
1个Console 端口，1个reset重启按键
	24个千兆电口+2个千兆SFP光口，全部电口支持最大30W供电，最大PoE功率370W
1个Console 端口，1个reset重启按键

	交换容量
	20Gbps
	36Gbps
	52Gbps

	包转发
	14.88M
	26.78M
	38.68M

	端口
	支持链路聚合(静态、链路聚合控制(LACP) )
支持端口多对一镜像，基于流的镜像
支持端口错误禁用配置，端口安全配置

	VLAN
	基于端口的虚拟局域网(VLAN)，基于协议的虚拟局域网(VLAN)

	可靠性
	支持STP，RSTP，MSTP

	安全性
	支持IEEE 802.1x
支持IP 源地址防护
支持终端访问控制器访问控制系统TACACS+/Radius服务器
支持直接存储情报（DAI）/拒绝服务（DoS）
支持访问（console、telnet、ssh、http、https）
支持动态主机配置（DHCP）侦听（IP、MAC、端口）

	组播
	支持IGMG v2和v3 Snooping
支持组播IGMP Snooping个数256
支持组播侦听发现（MLD）
支持IGMP过滤，源IP检查

	QoS
	支持加权循环调度算法（WRR)
根据802.1p,DSCP，port确定出口队列
基于流的队列映射
支持 802.1p, DSCP 和 IP precedence 重标记
支持WFQ调度

	ACL
	基于MAC的访问控制列表（ACL）
基于MAC的访问控制条目（ACE）
基于IPv4的访问控制列表（ACL）
基于IPv4的访问控制条目（ACE

	管理运维
	HTTP WEB管理
Telnet
SSH 管理
Console

	散热
	自然散热
	自动调速风扇散热
	自动调速风扇散热

	物理尺寸
	280mm*180mm*44mm
	440mm*208mm*44mm
	440mm*208mm*44mm

	使用环境
	工作温度：0℃～40℃
存储温度：-40℃～70℃
工作湿度：10%～90% RH 不凝结
存储湿度：5%～90% RH 不凝结

	额定电源
	100～ 240VAC，50～60Hz

	功耗
	最大功耗：150W 
	最大功耗：286.2W
	最大功耗：435W


订货信息
	型号
	描述

	ES420-10P-POE
	网管POE供电交换机（支持Web管理与命令行管理），8个千兆电口+2个千兆SFP光口，全部电口支持最大30W供电，最大PoE功率124W 

	ES420-18P-POE
	网管POE供电交换机（支持Web管理与命令行管理），16个千兆电口+2个千兆SFP光口，全部电口支持最大30W供电，最大PoE功率250W

	ES420-26P-POE
	网管POE供电交换机（支持Web管理与命令行管理），24个千兆电口+2个千兆SFP光口，全部电口支持最大30W供电，最大PoE功率370W

	SFP-SX-L
	千兆光模块-SFP-多模（850nm，MMF，550m）-LC接口

	SFP-LX-L
	千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口

	SFP-LX-40-L
	千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，40km）-LC接口

	SFP-LH-70-L
	千兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，70km）-LC接口

	SFP-LH-120-L
	千兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，120km）-LC接口

	SFP-LH-70-L
	千兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，70km）-LC接口

	SFP-LH-120-L
	千兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，120km）-LC接口

	SFP-GT
	千兆电模块-SFP-RJ-45接口



image3.png




image1.png
8+2SFP Port 10/100/1000 Mbps
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16-Port Gigabit + 2-Port Gigabit SFP L2 Managed PoE Switch
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