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ES1200系列 非网管接入交换机
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产品概述

ES1200非网管系列智能交换机是DCN推出的新一代简单易用的绿色交换机，该系列产品高集成度设计，小巧、轻便， 操作简单，适用于中小型办公和家庭网络。部分机型支持端口隔离、流量控制、超远（250米）传输等特点，特别适用于 监控场景，为监控客户提供质量稳定，超高性价比的良好体验。
产品特点

无需配置，即插即用

该系列交换机上电后无需任何配置操作，只需要正确连接交换机、用户和网络摄像头即可快速组建普通网络和监控 网络。 丰富的产品形态

该系列交换机机型丰富，满足各类场景需要，包括： 
· ES1205：5个千兆电口 塑壳 适配器供电
· ES1205G-POE：4个千兆电口（POE/POE+，LAN口） + 1个千兆电口 (WAN口)，最大POE/POE+功耗 54W，适配器供电
· ES1208：8个千兆电口，适配器供电
· ES1209P-POE ：8个千兆电口（POE/POE+）+1个千兆SFP光口，最大POE/POE+功耗：120W，桌面型， 可上机架 支持标准、流控关闭、端口隔离模式

· ES1210P：8个千兆电口 +2个千兆SFP光口，适配器供电
· ES1216：16个千兆电口 桌面型，可上机架 支持标准、流控关闭、端口隔离和超远传输模式
· ES1218P：16个千兆电口 +2个千兆SFP光口， 桌面型，可上机架 支持标准、流控关闭、端口隔离模式
· ES1218P-POE ：16个千兆电口（POE/POE+）+1个千兆SFP光口，最大POE/POE+功耗：240W，桌面型， 可上机架 支持标准、端口隔离模式
· ES1224：24个千兆电口，桌面型，可上机架

· ES1226P 24个千兆电口+2个千兆SF，桌面式，可上机架 支持标准、流控关闭、端口隔离模式
· ES1226P-POE ：24千兆电口（POE/POE+）+2个千兆SFP光口，最大PoE/POE+功耗370W ，桌面式，可 上机架 支持正常、端口隔离和超远传输模式
· ES1250G：48个千兆电口+2个千兆SFP光口，可上机架 支持标准、流控关闭、端口隔离模式
支持多种智能工作模式

设备支持标准、流控关闭、端口隔离和超远传输模式：
· 标准模式（normal）：直接使用，默认打开流控模式。各端口互通，智能流量控制
· 流控模式（Flow Control）：解除流控，适合于各接入端口流量较少、可控场景，功耗降低
· 端口隔离模式（vlan）：各接入端口隔离，只能与上行口通信，避免病毒、报文的冲击，工作更安全稳定
· 超远传输模式（Extend）：可支持最远250米数据接入和POE供电，但速率降为10Mbps 
PoE+ Supply，智能供电

PoE机型支持增强的以太网供电功能（PoE+），提供每端口最大30W的输出功率，可直接对下挂的PD设备（包括 802.11n无线接入点、可视IP电话、高清网络摄像头等）进行供电。
技术参数
	项目 
	ES1205 
	ES1205G-POE 
	ES1208 
	ES1210P 
	ES1224 

	设备端口
	5个千兆电口 
	4个千兆电口（POE/POE+） + 1个千兆电口 (1口) ，最大POE功耗54W 
	8个千兆电口 
	8个千兆电口 +2个千兆SFP光口 
	24个千兆电口 

	MAC地址容量
	2K 
	2K 
	4K 
	4K 
	8K 

	交换容量
	10Gbps 
	10Gbps 
	16Gbps 
	20Gbps 
	48Gbps 

	包转发
	7.44Mpps 
	7.44Mpps 
	11.9Mbpps 
	14.88Mpps 
	35.7Mbps 

	包缓存
	1.5 Mbit 
	1.5Mbit 
	1.5Mbit 
	1.5Mbit 
	4.1Mbit 

	巨型帧
	16367 bytes 
	9KByte 
	9216Byte 
	9216Byte 
	9KByte 

	标准与协议
	IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、 IEEE802.3x、IEEE802.3ad、IEEE802.1Q、IEEE802.1P 

	使用模式
	即插即用 

	端口防雷
	普通端口4KV防雷，POE端口6KV防雷 

	散热
	自然散热 

	物理尺寸(mm*mm*mm)
	125*65*22 （长*宽*高） 
	140*76*27.7 （长*宽*高） 
	140*67*26 （长*宽*高） 
	190*100*28 （长*宽*高） 
	280*126*44 （长*宽*高） 

	使用环境
	工作温度: 0℃~45℃； 存储温度: -40℃~70℃； 工作湿度: 10%~90% RH 不凝结； 存储湿度: 5%~90% RH不凝结 

	额定电源
	220V适配器，DC 5V/1A 
	220V适配器，DC51V/1.25A 
	220V适配器，DC 5V/1A 
	220V适配器，DC 12V/1A 
	100～240VAC，50～60Hz 

	功耗
	≤1.6W 
	≤62.8W 
	≤5W 
	≤5.78W 
	≤16W 


	项目 
	ES1209P-POE 
	ES1216 
	ES1218P 
	ES1218P-POE 

	设备端口 
	8个千兆电口（POE/POE+）+1个千兆SFP光口，最大POE功耗120W 
	16个千兆电口 
	16个千兆电口+2个千兆SFP光口 
	16个千兆电口（POE/POE+）+2个千兆电口+2个千兆SFP光口，最大POE功耗240W 

	 MAC地址容量 
	4K 
	8K 
	8K 
	8K 

	 交换容量 
	18Gbps 
	32Gbps 
	36Gbps 
	36Gbps 

	 包转发 
	13.392Mpps 
	23.81Mbps 
	26.784Mpps 
	26.784Mpps 

	 包缓存 
	1.5Mbits 
	4.1 Mbit 
	4.1 Mbit 
	4.1 Mbit 

	 巨型帧 
	9KBytes 
	9KBytes 
	10KBytes 
	10KBytes 

	标准与协议 
	IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、 IEEE802.3x、IEEE802.3ad、IEEE802.1Q、IEEE802.1P 

	使用模式 （标准/Normal) 
	均支持标准/Normal，所有端口打开流控并互通 

	使用模式 （流控关闭/Flow Control) 
	流控关闭：取消所有流控功能 
	流控关闭：取消所有流控功能 
	流控关闭：取消所有流控功能 
	——

	使用模式 （端口隔离/vlan） 
	端口隔离：1~8口之间不能相互通信，但都能和光口SFP1口进行通信 
	端口隔离：1~14口之间不能相互通信，但都能与15-16口进行通信 
	端口隔离：1~16口之间不能相互通信，但都能与SFP1~SFP2口进行通信 
	端口隔离：1~16口之间不能相互通信，但都能与SFP1~SFP2口进行通信 

	使用模式 （超远传输/Extend） 
	—— 
	超远传输： 1~8口速率降为10Mbps，最远传输距离可达250米，所有端口之间互通 
	—— 
	——

	端口防雷 
	普通端口4KV防雷，POE端口6KV防雷 

	散热 
	自然散热 
	风扇散热

	物理尺寸 (mm*mm*mm) 
	280*180*44.3 （长*宽*高） 
	280*126*44 （长*宽*高） 
	440*240*44 （长*宽*高） 
	440*208*44（长*宽*高） 

	使用环境 
	工作温度: 0℃~45℃； 存储温度: -40℃~70℃； 工作湿度: 10%~90% RH 不凝结； 存储湿度: 5%~90% RH不凝结 

	额定电源 
	100～240VAC，50～60Hz 

	功耗 
	≤140W 
	≤10.1W 
	≤12.5W 
	≤261W 


	项目 
	ES1226P 
	ES1226P-POE V1.0 
	ES1250G 

	设备端口
	24个千兆电口+2个千兆SFP光口 
	24个千兆电口（POE/POE+）+2个千兆SFP光口，最大PoE功耗370W 
	48个千兆电口+2个千兆SFP光口 

	MAC地址容量
	8K 
	8K 
	 16K 

	交换容量
	52Gbps 
	52Gbps 
	 100Gbps 

	包转发
	38.688Mpps 
	38.688Mpps 
	 74.4Mpps 

	包缓存
	4.1Mbit 
	4.1Mbit 
	 12Mbit 

	巨型帧
	9KBytes 
	9KBytes 
	9KBytes 

	标准与协议
	IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、 IEEE802.3x、IEEE802.3ad、IEEE802.1Q、IEEE802.1P 

	使用模式 （标准/Normal)
	均支持标准/Normal，所有端口打开流控并互通 

	使用模式 （流控关闭/Flow Control)
	流控关闭：取消所有流控功能 
	— 
	流控关闭：取消所有流控功能 

	使用模式 （端口隔离/vlan）
	端口隔离：（1~24口之间不能相互通信，但都能与SFP1~SFP2口进行通信） 
	端口隔离:1~22口之间不能相互通信，但都能与23~24、SFP1~SFP2口进行通信 
	端口隔离：1~46口之间不能相互通信，但都能与47-48和光口SFP1-SFP2口进行通信 

	使用模式 （超远传输/Extend）
	—— 
	超远传输: 1~8口速率降为10Mbps，最远传输距离可达250米，所有端口之间互通 
	—— 

	端口防雷
	普通端口4KV防雷，POE端口6KV防雷 

	散热
	自然散热 
	风扇散热
	风扇散热

	物理尺寸 (mm*mm*mm)
	440*208*44 （长*宽*高） 
	440*208*44 （长*宽*高） 
	440*208*44 （长*宽*高） 

	使用环境
	工作温度: 0℃~45℃； 存储温度: -40℃~70℃； 工作湿度: 10%~90% RH 不凝结； 存储湿度: 5%~90% RH不凝结 

	额定电源
	100～240VAC，50～60Hz 

	功耗
	≤17W 
	≤420W 
	≤34.6W 


订货信息

	型号
	描述

	ES1205 
	非网管千兆交换机，5个千兆电口 塑壳 适配器供电
交换容量：10Gbps，包转发率：7.44Mpps 

	ES1205G-POE 
	非网管千兆交换机，4个千兆电口（POE/POE+，LAN口） + 1个千兆电口 (WAN口)，最大POE/POE+功耗54W，适配器供电
交换容量：10Gbps，包转发率：7.44Mpps 

	ES1208 
	非网管千兆交换机，8个千兆电口，适配器供电
交换容量16Gbps，包转发率 11.9 Mpps 

	ES1209P-POE 
	非网管千兆交换机，8个千兆电口（POE/POE+）+1个千兆SFP光口，最大POE/POE+功耗：120W，桌面型，可上机架 支持标准、流控关闭、端口隔离模式
交换机容量18Gbps，包转发率13.39Mpps 

	ES1210P 
	非网管千兆交换机，8个千兆电口+2个千兆SFP光口 桌面型，可上机架，外置220V交流适配器

交换容量：20Gbps，包转发率14.88Mpps

	ES1216 
	非网管千兆交换机，16个千兆电口 桌面型，可上机架 支持标准、流控关闭、端口隔离和超远传输模式
交换容量 32Gbps  转发速率 23.81Mpps 

	ES1218P 
	非网管千兆交换机，16个千兆电口+2个千兆SFP光口 桌面型，可上机架 支持标准、流控关闭、端口隔离模式
交换容量：36Gbps，转发速率：26.78Mpps 

	ES1218P-POE
	非网管19英寸千兆POE交换机16个10/100/1000M电口+2个千兆电口+2个千兆SFP光口，支持POE/POE+，前16个电口支持最大30W供电，最大PoE功率240W
交换容量：36Gbps ；转发速率：26.78Mpps

	ES1224 
	非网管千兆交换机，24个千兆电口 桌面式可上机架
交换容量：48 Gbps   包转发率 35.71Mpps 

	ES1226P 
	非网管千兆交换机，24个千兆电口+2个千兆SFP接口交换容 桌面式可上机架 支持标准、流控关闭、端口隔离模式
交换容量 ：2Gbps  包转发率：38.69Mpps  

	ES1226P-POE V1.0 
	非网管千兆交换机，24个千兆电口+2个千兆SFP光口，支持POE/POE+，全部电口支持最大30W供电，最大PoE功率370W 桌面式可上机架 支持正常、端口隔离和超远传输模式
背板带宽：52Gbps ；转发速率 38.69Mpps 

	ES1250G 
	非网管千兆交换机，48个千兆电口+2个千兆SFP光口 桌面式可上机架 支持标准、流控关闭、端口隔离模式
交换容量 100Gbps   包转发率 74.4Mpps 


