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ES1210P-POE
非网管千兆POE接入交换机
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产品概述

ES1210P-POE非网管系列智能交换机是DCN推出的新一代简单易用的绿色交换机，该系列产品高集成度设计，小巧、轻便，操作简单，适用于中小型办公和家庭网络。该设备支持8个千兆电口和2个千兆SFP+光口,8个电口支持最大30W的POE供电，总POE功耗为120W。
产品特点

l符合IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x；
l支持IEEE802.3af、IEEE802.3at标准；

l单个端口功耗最大支持30W，总功耗最大可以达到120W；

l支持正常模式、端口隔离模式及网络延长模式自由切换；

l流控方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用Backpressure标准；

l支持MAC地址自学习；

l 8个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）；

l 2个100/1000Mbps光纤自适应端口；

l UTP端口支持自动协商功能，自动调整传输方式和传输速率。
技术参数
	产品名称
	ES1210P-POE

	支持的标准和协议
	IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af

	端口
	8个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX）

	
	2个100/1000Mbps SFP接口

	网络媒介
	10Base-T：3类或3类以上UTP

	
	100Base-TX：5类UTP

	
	1000Base-T：超5类UTP

	
	1000Base-SX:62.5μm/50μm MMF(2m~550m)

	
	1000Base-LX:62.5μm/50μm MMF(2m~550m)Or 10μm SMF（2m~5000m）

	传输方式
	存储转发

	MAC地址容量
	4K

	交换容量
	20Gbps

	包转发率
	14.88Mpps

	包缓存
	1.5Mbits

	巨型帧
	9KBytes

	工作模式
	普通模式
	所有端口之间互通

	
	关闭流控模式
	关闭所有端口流控功能，所有端口之间互通

	
	端口隔离模式
	1~8口之间不能相互通信，但都能和光口SFP1-SFP2口进行通信

	PoE接口（RJ45）
	8个符合IEEE802.3at/af标准PoE端口

	供电引脚
	1/2(+),3/6(-)

	PoE输出功率
	最大：120W

	指示灯
	每台
	电源(绿色)

	
	每端口
	连接/工作(绿色：千兆  黄色：十兆/百兆)   PoE(绿色)

	电源
	交流100-240V,50/60Hz ,130W 无风扇设计

	功耗
	最大(PoE满载):142W(220V/50Hz)

	外形尺寸（L×W×H）
	280*180*44.3mm

	使用环境
	工作温度：0ºC～45ºC

	
	存储温度：-40ºC～70ºC

	
	工作湿度：10%～90% RH 不凝结

	
	存储湿度：5%～90% RH 不凝结


订货信息

	型号
	描述

	ES1210P-POE
	非网管千兆POE交换机，8个10/100/1000MPOE供电口+2个千兆SFP光口，支持POE/POE+，120W POE 供电 桌面型，可上机架

	SFP-SX-L
	千兆光模块-SFP-多模（850nm，MMF，550m）-LC接口

	SFP-LX-L
	千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，10km或MMF，550m）-LC接口

	SFP-LX-40-L
	千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，40km）-LC接口

	SFP-LH-70-L
	千兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，70km）-LC接口

	SFP-LH-120-L
	千兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，120km）-LC接口

	SFP-GT
	千兆电模块-SFP-RJ-45接口


