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S5750X-EI系列绿色智能
万兆上行汇聚交换机
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


    SHAPE  \* MERGEFORMAT 



S5750X-24S6X-EI                     S5750X-48S6X-EI
产品概述

S5750X-EI系列交换机是DCN推出的新一代绿色智能万兆上行千兆光口汇聚交换机，提供32K MAC表项，支持双链路冗余备份，具备先进的绿色环保技术，实现万兆高带宽虚拟化扩展，为用户提供高性能、易管理、低成本的万兆上行、千兆汇聚的解决方案。

S5750X-EI系列交换机支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略，也可作为中小型网络的核心交换机。
S5750X-EI系列交换机包括S5750X-24S6X-EI和S5750X-48S6X-EI两个产品型号，支持热插拔模块化电源。

产品特点

· 简单易用的管理和维护
S5750X-EI系列支持零接触配置，实现全网版本和配置统一管理、自动下发，无需人工干预，简化用户操作，提高部署可靠性。

支持断电告警Dying GASP功能，设备在系统电源丢失后触发SNMP告警信息通报给远端的网管平台，方便用户运维。

支持完善的以太网OAM技术（IEEE802.3ah/802.1ag），支持VCT、DDM（数字诊断监测）等特性，快速检测网络故障，降低运维难度

支持RSPAN（远程端口镜像）技术。

· 灵活完善的安全控制策略

S5750X系列支持多种安全保护机制，提供对SYN Flood、Land、ICMP Flood等多种DOS类防攻击技术，支持BPDU Guard、Root Guard，避免意外的拓扑环路以及非法的边缘设备成为根节点，防止不必要的拓扑震荡。

在针对用户层面的防攻击措施上，同时支持基于端口和基于VLAN的DHCP snooping及IP Source Guard。
支持自定义ACL，更灵活的根据用户需求对报文的以太网头或IP头前128个字节进行规则匹配。支持标准802.1X认证接入，支持扩展802.1X认证接入，同时支持Web Portal认证接入。

· VLAN交换，多样发展

支持灵活QinQ，其完全覆盖了第一代普通QinQ和第二代选择性QinQ的功能(部分机型)，给予用户最大限度的自由来配置QinQ策略。

支持N:1 VLAN ID的交换功能，即N:1 VLAN Translation，可以将接入端口报文的N个VLAN Tag转为指定的一个VLAN Tag，为QoS策略收敛提供了有力的技术保障。

支持协议VLAN、MAC VLAN、Voice VLAN等多种VLAN类型，在多业务融合网络中发挥作用。
· VSF虚拟化，领先技术

通过VSF虚拟化技术实现整个虚拟化系统中设备之间的信息共享及表项同步，VSF技术下的虚拟化系统整体性能及端口密度都得到了成倍的增长，突破了传统网络结构中单台核心设备的性能及端口密度限制，通过VSF技术可以实现跨设备的链路聚合，在简化网络配置的同时，提高了网络连接的带宽和可靠性，保证了网络的稳定运行。VSF全面支持IPv4、IPv6、以及安全等特性，并且保证用户可以高效稳定的使用这些功能

· 功能全面，性能卓越

支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略，适合复杂的大型网络组网需求。

支持并提供ISATAP、6TO4自动隧道，同时也支持IPv6 over IPv4、IPany over GREv4、IPany over GREv6配置隧道等过渡技术，提供安全稳定的IPv6过渡方案，有效保护现有投资。

支持LDP、MPLS、MPLS VPN，提供安全业务保护机制。

支持MC-LAG（Multi Chassis Link AggregationGroup）跨设备链路聚合技术，可以将两台物理设备在转发层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合，相对于虚拟化技术来讲，保持控制层面互相独立，提升了设备级的可靠性。

· 绿色节能

创新性支持端口LED Shut-off功能，用户可根据自己需求，设定交换机在指定时间段内端口LED灯自动的UP或者DOWN，达到功能、节能两不误的效果。

充分考虑用户环境低噪要求，S5750X-EI系列采用智能风扇调速策略，智能风扇调速通过实时监测系统内温度，可以有效降低转速，延长风扇使用寿命，并降低噪音污染。
技术参数
	项目
	S5750X-24S6X-EI
	S5750X-48S6X-EI

	设备端口
	24个千兆以太网光口+6个万兆SFP+光口
	48个千兆以太网光口+6个万兆SFP+光口

	交换容量
	1.36Tbps/13.6Tbps

	包转发率
	228Mpps/309Mpps 
	264Mpps/363Mpps

	VLAN特性
	支持Port-based VLAN
支持IEEE802.1Q VLAN 
支持private VLAN
支持Protocol VLAN
支持Voice VLAN
支持MAC VLAN
支持普通QinQ
支持灵活QinQ
支持VLAN Translation
支持N:1 VLAN Translation

	DHCP
	支持IPv4/IPv6 DHCP Client、IPv4/IPv6 DHCP Relay
支持Option 82、Option 37/38
支持IPv4/IPv6 DHCP Snooping、IPv4/IPv6 DHCP Server 

	可靠性
	支持STP，RSTP，MSTP
支持LACP负载均衡
支持VRRP
支持EMVTE（ULPP+ULSM）和MRPP
支持G.8032标准环网协议(ERPS)
支持Loopback detection、VCT、DDM
支持断电告警Dying gasp功能
支持ULDP（实现Cisco UDLD同样功能）
支持MC-LAG

	安全性
	支持端口限速
支持基于报文和字节数的广播风暴控制
支持端口/MAC绑定、MAC过滤
支持基于端口和基于VLAN的MAC数量限制
支持防ARP欺骗、防ARP扫描、ARP绑定
支持DHCP Snooping、ND Snooping
支持DAI
支持标准IEEE 802.1x、扩展IEEE 802.1x、Web Portal
支持TACACS+ 

	路由
	支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、BGP4、BGP4+协议 

	组播
	支持IGMP v1/v2/v3 snooping、IGMP Fast leave
支持MLD v1/v2 snooping
支持组播VLAN、 IPv4/IPv6 DCSCM

	QoS
	支持基于ACL流、VLAN ID、COS、TOS、DSCP、IPv6 FlowLabel的流分类 
支持聚合PolicyMap
支持基于端口和基于VLAN的PolicyMap绑定
支持单速单桶双色、单速双桶三色、双速双桶三色监管
支持DSCP、COS/802.1p优先级、TOS等字段重写
支持每端口8个队列
支持SP、WRR、SWRR、DWRR队列调度算法

	ACL
	支持IP ACL，基于源/目的IP、IP协议类型、IP优先级、TCP/UDP源和目的端口号等字段进行匹配
支持MAC ACL，基于源/目的MAC、VLAN ID、COS等字段进行报文匹配
支持IP+MAC组合ACL
支持自定义ACL
支持根据时间段生效ACL
支持基于端口和基于VLAN的ACL绑定
支持基于ACL的重定向
支持根据ACL匹配情况执行流量统计分析功能

	管理运维
	支持CLI
支持以太网管口
支持IPv4/IPv6 HTTP
支持IPv4/IPv6 FTP/TFTP
支持IPv4/IPv6 SNTP/NTP
支持IPv4/IPv6的telnet用户名和密码的radius认证
支持IPv4/IPv6的SSH
支持Security IP安全网管功能
支持IPv4/IPv6的syslog
支持SNMPv1/v2c/v3
支持MIB接口，支持Trap
支持RMON 1，2，3，9四组
支持多配置文件
支持LLDP
支持端口镜像、CPU镜像及RSPAN
支持sFlow流量监控
支持OAM
支持VSF

	节能环保
	支持802.3az能效以太网EEE
支持风扇自动调速、温度告警
支持LED Shut-off

	物理尺寸
	（宽×深×高）440mmx380mmx44mm

	工作环境湿度
	10%～90%，无凝结

	工作环境温度
	0°C～50°C

	存储环境温度
	-40°C～70°C

	电源
	支持双热插拔电源模块（220V AC&240V HDC）

	系统功耗
	＜60W
	<85W


订货信息

	型号
	描述

	S5750X-24S6X-EI
	千兆路由交换机（24个千兆SFP光口+6个万兆SFP+光口），支持双AC电源模块热插拔 （主机标配含1个AC电源模块，可选配M6200X-AC-60 电源模块1块，实现1+1冗余，不支持与其他电源模块混插使用）

	S5750X-48S6X-EI
	千兆路由交换机（48个千兆SFP光口+6个万兆SFP+光口），支持双AC电源模块热插拔 （主机标配含1个AC电源模块，可选配M6200X-AC-100 电源模块1块，实现1+1冗余，不支持与其他电源模块混插使用）

	M6200X-AC-60
	交流电源模块（220V AC，60W），适用于S5750X-24S6X-EI、CS6200X-24S6X-EI、CS6200X-24T6X-EI、CS6200X-48T6X-EI主机

	M6200X-AC-100
	交流电源模块（220V AC&240V HDC，100W），适用于S5750X-48S6X-EI和CS6200X-48S6X-EI主机

	SFP-SX-L
	千兆光模块-SFP-多模（850nm，MMF，550m）-LC接口

	SFP-LX-L
	千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，10km或MMF，550m）-LC接口

	SFP-LX-40-L
	千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，40km）-LC接口

	SFP-LH-70-L
	千兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，70km）-LC接口

	SFP-LH-120-L
	千兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，120km）-LC接口

	SFP-GT
	千兆电模块-SFP-RJ-45接口

	SFPX-SR
	万兆光模块-SFP-多模（850nm，MMF，300m）-LC接口

	SFPX-LR
	万兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口

	SFPX-ER
	万兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，40km）-LC接口

	SFPX-ZR
	万兆光模块-SFP+-单模（1550nm，SMF，80km）-LC接口

	DAC-SFPX-3M
	DAC-SFPX-3M万兆SFP+铜缆套件，带两个万兆SFP+模块，3米，仅适用于同型号交换机万兆SFP+接口，可用于VSF虚拟化连接

	AOC-SFPX-10M
	AOC-SFPX-10M万兆SFP+光缆套件，带两个万兆SFP+模块，10米，仅适用于同型号交换机万兆SFP+接口，可用于VSF虚拟化连接
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