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S5750X-U-SI全光Uni P系列接入交换机
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S5750X-48S6X-U-SI
产品概述
S5750X-U-SI全光Uni P系列接入交换机是DCN面向全光网络推出的支持千兆光接入交换机，支持双链路冗余备份，实现万兆高带宽虚拟化扩展，支持32k mac，为用户提供高性能、易管理、低成本的万兆上行、千兆光接到光AP的全光接入解决方案。
S5750X-U-SI全光Uni P系列交换机包括S5750X-48S6X-U-SI一款机型。

全光Uni P系列交换机和光AP之间采用光模块+光缆+光模块的连接方式，进行数据传输；采用Uni P的方式,通过Uni P模式对AP供电。
产品特点
· 独特的Uni P一体化对外供电模式
S5750X-48S6X-U-SI：支持48个千兆SFP光接口+ 6个10G SFP+光口，支持Uni P对外供电系统（-54V 720W），可提供2路直流干路电缆为远端各AP提供15/30W供电。
Uni P：一体化对外供电(Uni-body Power)系统，机身内置供电系统，对外提供1路或多路直流干路电缆至光AP侧，光AP就通过支路电缆近入干路，为自身供电。
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光电分离设计 不需考虑原来综合光缆布线：针对于现有的光纤接入本地供电的AP来说，仅需要部署干路和支路电缆部署即可，不涉及原有的光缆部署，独立性强；
施工简单：电缆部署相对光缆来说，对线材的连接、曲率、施工环境要求较少，施工简单。
· 简单易用的管理和维护

支持零接触配置，实现全网版本和配置统一管理、自动下发，无需人工干预，简化用户操作，提高部署可靠性。

支持断电告警Dying GASP功能，设备在系统电源丢失后触发SNMP告警信息通报给远端的网管平台，方便用户运维。支持完善的以太网OAM技术（IEEE802.3ah/802.1ag），支持VCT、DDM（数字诊断监测）等特性，快速检测网络故障，降低运维难度

· 灵活完善的安全控制策略

基于VLAN的DHCP snooping及IP Source Guard。

支持自定义ACL，更灵活的根据用户需求对报文的以太网头或IP头前128个字节进行规则匹配。支持标准802.1X认证接入，支持扩展802.1X认证接入，同时支持Web Portal认证接入。

支持多种安全保护机制，提供对SYN Flood、Land、ICMP Flood等多种DOS类防攻击技术，支持BPDU Guard、Root Guard，避免意外的拓扑环路以及非法的边缘设备成为根节点，防止不必要的拓扑震荡。

在针对用户层面的防攻击措施上，同时支持基于端口和   支持RSPAN（远程端口镜像）技术。

· Vlan交换，多样发展

支持普通QinQ、以及灵活QinQ技术，给予用户最大限度的自由来配置QinQ策略。

支持N:1 VLAN ID的交换功能，即N:1 VLAN Translation，可以将接入端口报文的N个VLAN Tag转为指定的一个VLAN Tag，为QoS策略收敛提供了有力的技术保障。

支持协议VLAN、MAC VLAN、Voice VLAN等多种VLAN类型，在多业务融合网络中发挥作用。

· 弹性扩展的智能VSF堆叠技术

支持DCN VSF虚拟化技术，该技术建立在DCN目前应用比较成熟、稳定的系统架构之上。利用该软件架构，可以通过多种连接方式连接同一系列的设备，将其虚拟化成一台虚拟设备，同时保证各种产品虚拟化功能的一致性。通过该技术，可以轻松自如的扩展VSF系统的端口数、带宽和转发处理能力，完全实现随用户需求而变化的系统弹性扩展。

DCN VSF虚拟化技术基于成熟的DCNOS平台，采用通用软件架构设计，使得原系统支持的各种功能自然而然地继承到VSF系统中，保证了技术的延续性，以及功能的完整丰富。DCN VSF全面支持IPv4、IPv6以及安全等特性，并且保证用户可以高效稳定的使用这些功能。

· 功能全面，性能卓越

支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略，适合复杂的大型网络组网需求。

支持并提供ISATAP、6TO4自动隧道，同时也支持IPv6 over IPv4、IPany over GREv4、IPany over GREv6配置隧道等过渡技术，提供安全稳定的IPv6过渡方案，有效保护现有投资。

支持MC-LAG（Multi Chassis Link AggregationGroup）跨设备链路聚合技术，可以将两台物理设备在转发层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合，相对于虚拟化技术来讲，保持控制层面互相独立，提升了设备级的可靠性。

· ImCloud云端管理 轻松配置维护
支持云端管理，客户不需要单独部署本地网络管理系统，可以远程通过DCN ImCloud云管理系统对设备进行管理和配置，大大减少了运维管理成本，难度也大幅度降低。

DCN云管理ImCloud方案是网络服务的新模式，基于云端实现网络服务和管理，将复杂的网络管理简单化、智能化、可视化，提升用户网络体验。实现“不懂IT也可以熟练管理网络”。
同时支持web管理和APP管理。
· 可选多种认证接入 网络安全可控

支持如下丰富的接入认证模式：

标准802.1X认证接入（支持标准全部功能，包括基于端口模式、报文透传、MAC Authentication、兼容Windows XP微软客户端等）;

扩展802.1X认证接入（基于用户模式、防止IP冲突和PC克隆、支持静态IP地址下发等扩展增强功能）;

纯Web Portal认证接入（无客户端、非802.1x，可基于Http和Https两种协议为接入用户推送Web Portal页面认证）。

· 多种管理检测方法 洞察运行状态
网络设备除强大的性能和功能外还应具备完善的管理功能，该交换机具有丰富的监测网管功能，可实现任务异常、内存异常、交换芯片异常、CPU利用率、堆栈异常等方面的监测，而SYSLOG功能可方便地记录事件，便于事后查找和定位。

具备具备便捷安全的配置管理手段，支持标准SSH、SNMP v1/v2c/v3；Security IP功能可拒绝非法配置员，只有从合法的IP才能对交换机进行配置管理，防止非法用户登陆交换机。
· 绿色节能

创新性支持端口LED Shut-off功能，用户可根据自己需求，设定交换机在指定时间段内端口LED灯自动的UP或者DOWN，达到功能、节能两不误的效果。

充分考虑用户环境低噪要求，采用智能风扇调速策略，智能风扇调速通过实时监测系统内温度，可以有效降低转速，延长风扇使用寿命，并降低噪音污染。
技术参数
	项目
	S5750X-48S6X-U-SI

	设备端口
	48个千兆SFP光接口+ 6个10G SFP+光口

	交换容量
	1.36Tbps/13.6Tbps

	包转发率
	264Mpps/363Mpps

	VLAN特性
	支持Port-based VLAN
支持IEEE802.1Q VLAN 
支持private VLAN
支持Protocol VLAN
支持Voice VLAN
支持MAC VLAN
支持普通QinQ
支持灵活QinQ
支持VLAN Translation
支持N:1 VLAN Translation

	DHCP
	支持IPv4/IPv6 DHCP Client、IPv4/IPv6 DHCP Relay
支持Option 82、Option 37/38
支持IPv4/IPv6 DHCP Snooping、IPv4/IPv6 DHCP Server 

	可靠性
	支持STP，RSTP，MSTP
支持LACP负载均衡
支持VRRP
支持EMVTE（ULPP+ULSM）和MRPP
支持G.8032标准环网协议(ERPS)
支持Loopback detection、VCT、DDM
支持断电告警Dying gasp功能
支持ULDP（实现Cisco UDLD同样功能）
支持MC-LAG

	安全性
	支持端口限速
支持基于报文和字节数的广播风暴控制
支持端口/MAC绑定、MAC过滤
支持基于端口和基于VLAN的MAC数量限制
支持防ARP欺骗、防ARP扫描、ARP绑定
支持DHCP Snooping、ND Snooping
支持DAI
支持标准IEEE 802.1x、扩展IEEE 802.1x、Web Portal
支持TACACS+ 

	路由
	支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP、RIPng、IS-IS、IS-ISv6、OSPFv2、OSPFv3、BGP4、BGP4+协议 

	组播
	支持IGMP v1/v2/v3 snooping、IGMP Fast leave
支持MLD v1/v2 snooping
支持组播VLAN、 IPv4/IPv6 DCSCM

	QoS
	支持基于ACL流、VLAN ID、COS、TOS、DSCP、IPv6 FlowLabel的流分类 
支持聚合PolicyMap
支持基于端口和基于VLAN的PolicyMap绑定
支持单速单桶双色、单速双桶三色、双速双桶三色监管
支持DSCP、COS/802.1p优先级、TOS等字段重写
支持每端口8个队列
支持SP、WRR、SWRR、DWRR队列调度算法

	ACL
	支持IP ACL，基于源/目的IP、IP协议类型、IP优先级、TCP/UDP源和目的端口号等字段进行匹配
支持MAC ACL，基于源/目的MAC、VLAN ID、COS等字段进行报文匹配
支持IP+MAC组合ACL
支持自定义ACL
支持根据时间段生效ACL
支持基于端口和基于VLAN的ACL绑定
支持基于ACL的重定向
支持根据ACL匹配情况执行流量统计分析功能

	管理运维
	支持CLI
支持以太网管口
支持IPv4/IPv6 HTTP
支持IPv4/IPv6 FTP/TFTP
支持IPv4/IPv6 SNTP/NTP
支持IPv4/IPv6的telnet用户名和密码的radius认证
支持IPv4/IPv6的SSH
支持Security IP安全网管功能
支持IPv4/IPv6的syslog
支持SNMPv1/v2c/v3
支持MIB接口，支持Trap
支持RMON 1，2，3，9四组
支持多配置文件
支持LLDP
支持端口镜像、CPU镜像及RSPAN
支持sFlow流量监控
支持OAM
支持VSF
支持网管平台管理，支持Web管理，支持APP和云管理

	节能环保
	支持802.3az能效以太网EEE
支持风扇自动调速、温度告警
支持LED Shut-off

	物理尺寸
（宽×深×高）
	440mmx380mmx44mm

	工作环境湿度
	10%～90%，无凝结

	工作环境温度
	0°C～50°C

	存储环境温度
	-40°C～70°C

	电源
	内置电源（220V AC）

	系统功耗
	非PoE：<85W；
Uni-P 提供输出功率：720W


订货信息

	型号
	描述

	S5750X-48S6X-U-SI
	千兆路由交换机(48个千兆SFP光口+6个万兆SFP+光口)，2路54V DC输出，POE总输出功率720W，内置单AC

	SFPX-SR
	万兆光模块-SFP+-多模（850nm， MMF 300m）-LC接口

	SFPX-LR
	万兆光模块-SFP+-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口

	SFPX-ER
	万兆光模块-SFP+-单模（1550nm，SMF，40km）-LC接口

	SFPX-ZR
	万兆光模块-SFP+-单模（1550nm，SMF，80km）-LC接口

	SFP-SX-L
	千兆光模块-SFP-多模（850nm，MMF，550m）-LC接口

	SFP-LX-L
	千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口

	SFP-LX-40-L
	千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，40km）-LC接口

	SFP-LH-70-L
	千兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，70km）-LC接口

	SFP-LH-120-L
	千兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，120km）-LC接口

	SFP-GT
	千兆电模块-SFP-RJ-45接口
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