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ES430 R2系列轻云管接入交换机
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ES430-28P-POE
产品概述
ES430系列交换机是DCN推出的新一代轻云管交换机，具备先进的绿色环保技术，为中小SMB用户提供高性能、易管理、低成本的千兆的解决方案。该系列产品支持ImCloud智能云管，支持微信小程序远程管理。
ES430交换机包括ES430-10P、ES430-10P-POE、ES430-28P、ES430-28P-POE等机型。
产品特点
· 绿色节能，环保低噪

ES430列以太网交换机，遵循IEEE 802.3az（Energy Efficient Ethernet 能效以太网）标准，大幅度降低设备功耗，绿色节能。

充分考虑用户环境低噪要求，ES430系列采用无风扇静音设计（ES430-28P-POE除外），并降低噪音污染。
· 冗余备份，稳定可靠

2/4个千兆uplink口，实现上行端口链路聚合组网，增强用户网络结构的健壮性和高可靠性。

· PoE+ Supply，智能供电

PoE机型支持增强的以太网供电功能（PoE+），提供每端口最大30W的输出功率，可直接对下挂的PD设备（包括802.11n无线接入点、可视IP电话、高清网络摄像头等）进行供电。

· ImCloud云端管理 轻松配置维护

支持云端管理，客户不需要单独部署本地网络管理系统，可以远程通过DCN ImCloud云管理系统对设备进行管理和配置，大大减少了运维管理成本，难度也大幅度降低。

同时支持web管理和APP管理。
技术参数
	项目
	ES430-10P
	ES430-10P-POE
	ES430-28P
	ES430-28P-POE

	设备端口
	8个千兆电口+2个千兆SFP光口
	8个千兆电口+2个千兆SFP光口
	24个千兆电口+4个千兆SFP光口+4个可复用的千兆电口
	24个千兆电口+4个千兆SFP光口+4个可复用千兆电口

	交换容量
	502Gbps

	包转发率
	78Mpps
	96Mpps

	VLAN特性
	支持Port-based VLAN
支持IEEE802.1Q VLAN

	DHCP
	支持IPv4/IPv6 DHCP Client

	端口管理
	支持web配置端口状态

支持web配置poe功能（POE款型支持）

	安全性
	支持端口限速

支持DHCP Snooping 

支持广播风暴抑制

	POE功能
	支持查看POE实时功率

支持查看POE剩余功率

	管理运维
	支持ImCloud智能云管，支持APP及微信小程序远程管理
支持TELNET

支持WEB页面配置
云管支持：
支持扫码一键上云

支持通过公有云进行设备升级

支持端口状态、供电配置

支持端口vlan配置

支持端口隔离

交换机防私接

支持端口限速

	节能环保
	支持802.3az能效以太网EEE

	
	无风扇静音设计，降低噪音，温度告警
	调速风扇

	工作环境相对湿度
	10%～90%，无凝结

	工作环境温度
	0°C～50°C

	存储环境温度
	-40°C～70°C

	尺寸
	190mmx125mmx29mm（宽*深*高）
	440x260x44（宽*深*高）

	额定电源输入
	外置适配器（220V AC）供电，机身11V DC输入
	外置适配器（220V AC）供电，机身54V DC输入
	100～ 240VAC，50～60Hz

	功耗
	<12W
	非POE供电时<15W，POE输出功率：120W
	＜20W
	非POE供电时<27W，POE输出功率：370W


订货信息
	型号
	描述

	ES430-10P
	千兆以太网POE交换机（R2.0），8个千兆电口+2个千兆SFP光口，外置交流适配器电源，支持壁挂

	ES430-10P-POE
	千兆以太网POE交换机（R2.0），8个千兆电口+2个千兆SFP光口，全部电口支持最大30W（802.3at标准）供电，最大PoE/PoE+供电功率125W，外置220V交流适配器，支持壁挂

	ES430-28P
	千兆以太网POE交换机（R2.0），24个千兆电口+4个千兆SFP光口+4个可复用千兆电口 

	ES430-28P-POE
	千兆以太网POE交换机（R2.0），24个千兆电口+4个千兆SFP光口+4个可复用千兆电口，前24个电口支持最大30W供电，最大PoE功率370W

	SFP-SX-L
	千兆光模块-SFP-多模（850nm，MMF，550m）-LC接口

	SFP-LX-L
	千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口

	SFP-LX-40-L
	千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，40km）-LC接口

	SFP-LH-70-L
	千兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，70km）-LC接口

	SFP-LH-120-L
	千兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，120km）-LC接口

	SFP-GT
	千兆电模块-SFP-RJ-45接口
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