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CloudStone 6500X系列
10G&25G&100G数据中心交换机
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CS6510X-48X8C-HI 端口侧及电源风扇侧
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CS6580X-48Y8C-HI 端口侧及电源风扇侧
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CS6580X-32C-HI 端口侧及电源风扇侧
产品概述

Cloud Stone 6500X（以下简称CS6500X）系列交换机是神州数码网络(以下简称DCN)最新推出的新一代10G&25G&100G数据中心交换机，它专为新一代数据中心特别设计，定位于新一代数据中心10G/25G接入、100G汇聚的的应用场景。CS6500X系列交换机支持丰富的数据中心特性，如VxLAN、EVPN、虚拟化VSF、ROCE（PFC/ECN等）、MLAG、Netconf、Telemetry等，同时也支持组播、IPv6、用户认证等园区网特性，也可以作为园区网汇聚和核心交换机。CS6500X系列交换机包括CS6510X-48X8C-HI、CS6580X-48Y8C-HI和CS6580X-32C-HI三款设备。其中：
CS6510X-48X8C-HI，支持48个10G SFP+接口 +8个100G QSFP28接口，支持4+1可插拔风扇和1+1可插拔电源；

CS6580X-48Y8C-HI，支持48个25G SFP28接口 +8个100G QSFP28接口，支持4+1可插拔风扇和1+1可插拔电源；

CS6580X-32C-HI，支持32个100G QSFP28接口+2个10G SFP+接口，支持5+1可插拔风扇和1+1可插拔电源。
产品特点

· 高密度

CS6500X系列交换机在1U高度内实现了业界较高的48个10G或25G/32个100G的端口密度，在土地价格日益高涨的今天，占用空间小将为数据中心带来直接的经济效益。满足企业和云计算数据中心应用场景的高性能、高可用性和弹性网络需求，既可以部署作为柜顶交换机，也可以部署在10G、25G、100G分布式骨干网络中，从而构成非阻塞CLOS架构的数据中心网络。
· 高性能

CS6500X系列交换机在采用多核CPU，相比普通CPU性能提升数倍，可以更好的处理业务数据和SDN/OpenFlow流量。CS6500X系列交换机支持端口全线速转发，整机交换容量超越传统Crossbar框式交换机。

CS6500X交换机支持独立的带外管理网口，保证网络故障时还有冗余通道进行管理；支持外接USB大容量存储，能够方便的进行软件升级、配置备份和日志记录；光口支持信号强度等信息读取，不需专业的分析仪器就能对光模块和光纤进行诊断分析；所有端口在交换机一侧，大大简化布线。
· 丰富的数据中心特性

CS6500X系列交换机支持丰富的数据中心特性，如VxLAN、虚拟化VSF、ROCE（PFC&ECN）、DLB、Netconf、Telemetry、Open Flow等。
· 虚拟化硬件网关，快速部署

· CS6500X系列交换机可以与业界主流的虚拟化平台配合，作为 Overlay 虚拟化网络（VXLAN）的高性能硬件网关，支撑高达 16M 多租户的数据中心运营；

· 支持 BGP-EVPN 作为 VXLAN 的控制平面，简化 DC内、DC间的 VXLAN 的配置。
· 领先的虚拟化VSF (Virtual Switch Framework)
· 通过VSF虚拟化技术实现整个虚拟化系统中设备之间的信息共享及表项同步，VSF技术下的虚拟化系统整体性能及端口密度都得到了成倍的增长，突破了传统网络结构中单台核心设备的性能及端口密度限制，通过VSF技术可以实现跨设备的链路聚合，在简化网络配置的同时，提高了网络连接的带宽和可靠性，保证了网络的稳定运行。

· VSF虚拟化技术基于成熟的DCNOS平台，采用通用软件架构设计，使得原系统支持的各种功能自然而然地继承到VSF系统中，保证了技术的延续性，以及功能的完整丰富。VSF全面支持IPv4、IPv6以及安全等特性，并且保证用户可以高效稳定的使用这些功能。
· 智能无损，提升高性能计算可靠性 

· 数据中心网络中RoCE 技术成为主流，为保证吞吐率，对丢包有严格要求，智能无损数据中心网络，为分布式系统提供高吞吐、高可靠、低时延的转发能力；

· PFC和ECN等技术，预判网络拥塞，快速反馈，减少网络丢包引起的重传和吞吐量下降，在时延和吞吐量之间取 得最大收益；

· 支持动态负载均衡（DLB），基于 ECMP 组和LAG组进行动态负载均衡；

· RoCE 流量可视化：支持对RoCE流量KPI 进行分析，包括流量路径、RTT、吞吐量、丢包、异常会话、Top 会话等 QoS 指 标，直观呈现网络各个节点的 RoCE 网络拓扑以及通过ECN等智能无损数据中心网络的各种门限设置，从而更优的配置网络 参数以及更快的对网络故障定界，提升配置和运。
· Netconf（Network Configuration Protocol网络配置协议）

一种基于XML 之上的网管和网络设备之间通信的机制，网络管理员可以利用这套机制在网管上增加、修改、删除网络设备的配置，获取网络设备的配置和状态信息。网管可以通过Netconf使用这些API管理网络设备。

Netconf的一个重要特点是可以直接使用网络设备已有的功能模块，降低了Netconf的开发成本，而且可以扩展设备未来将会支持的新特性。

相对SNMP，Netconf在配置保护&备份&查询上，更胜一筹；扩展性和安全性方面更丰富、更灵活。

Netconf协议因其良好的易用性和扩展性，已经随着SDN技术的逐步落地得到了越来越广泛的使用，主流设备厂商设备均可以支持Netconf功能。

· MC-LAG（MultiChassis Link Aggregation Group跨设备链路聚合组）

MC-LAG为将一台设备与另外两台设备进行跨设备链路聚合，从而把链路可靠性从单板级提高到了设备级，组成双活系统的技术。

MC-LAG作为一种跨设备链路聚合的技术，除了具备增加带宽、提高链路可靠性、负载分担的优势外，还具备以下优势：

· 更高的可靠性：把链路可靠性从单板级提高到了设备级。

· 简化组网及配置：可以将MC-LAG理解为一种横向虚拟化技术，将双归接入的两台设备在逻辑上虚拟成一台设备。MC-LAG提供了一个没有环路的二层拓扑同时实现冗余备份，不再需要繁琐的生成树协议配置，极大的简化了组网及配置。

· 独立升级：两台设备可以分别进行升级，保证有一台设备正常工作即可，对正在运行的业务几乎没有影响。

· Telemetry

一项监控设备性能和故障的远程数据采集技术，采用“推模式”及时获取丰富的监控数据，可以实现网络故障的快速定位。Telemetry具备如下特点：

· 采集数据的精度高，且类型十分丰富，可以充分反映网络状况。

· 一次订阅，持续上报。相比传统网络监控技术的查询一次上报一次，Telemetry 仅需配置一次，

· 设备就可以持续上报数据，减轻了设备处理查询请求的压力。

· 故障定位更快速、精准。

· 高可靠性

CS6500X交换机支持模块化可热插拔1+1冗余电源和模块化可热插拔4+1/5+1冗余风扇，更换电源、风扇网络业务不中断。系统支持多份启动文件，即使启动文件损坏也能通过备份启动文件正常启动系统。所有端口支持线路快速Link Down检测，大大提升设备可靠性，更好的保证数据中心网络不间断运行。

· 电信标准，组播应用

CS6500X系列在电信级组播功能方面具备完善的技术能力，支持标准的IGMP Query、IGMP v1\v2、IGMP v2 snooping、IGMP v3、IGMP v3 snooping、PIM、PIM6等；
支持IGMP快速离开机制( Fast leave v2\v3)。支持组播VLAN技术（即MVR，Multicast VLAN Register），支持DCN DCSCM受控组播功能，全面支持信源受控、点播目的受控，以及策略组播。这些特性为构建一个低成本、高性能、低带宽占用的组播网络，提供了坚实的基础。

· 功能全面，性能卓越

支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略，适合复杂的大型网络组网需求。

支持并提供ISTAP、IPv4 over IPv6隧道、6PE,以及自动配置隧道、6TO4隧道、GRE隧道等过渡技术，提供安全稳定的IPv6过渡方案，有效保护现有投资。

 在L2方面，支持802.1d/w/s 生成树协议，支持GVRP，802.1q，802.1p，LACP/802.3ad，802.3x，DHCP Server/Client/BOOTP/Relay，NTP等，二层功能极为丰富。
支持MPLS VPN，如VPLS、VPWS。
· 低碳节能，环保先行

CS6500X系列交换机完全基于温度传感实现温度监控、温度告警、自动降温、自动节能功能。可根据环境温度实时监控，调节风扇转速或者控制风扇停止，减少资源损耗，保持低噪音高性能工作环境。

· ImCloud云端管理 轻松配置维护

支持云端管理，客户不需要单独部署本地网络管理系统，可以远程通过DCN ImCloud云管理系统对设备进行管理和配置，大大减少了运维管理成本，难度也大幅度降低。

DCN云管理ImCloud方案是网络服务的新模式，基于云端实现网络服务和管理，将复杂的网络管理简单化、智能化、可视化，提升用户网络体验。实现“不懂IT也可以熟练管理、使用网络”。

技术参数
	项目
	CS6510X-48X8C-HI
	CS6580X-48Y8C-HI
	CS6580X-32C-HI

	交换容量
	4.8Tbps/96Tbps
	6.4Tbps/96Tbps
	8Tbps/96Tbps

	包转发速率
	2,000Mpps
	2,000Mpps
	2,030Mpps

	端口规格
	48个10G SFP+接口 +8个100G QSFP28接口
	48个25G SFP28接口 +8个100G QSFP28接口
	32个100G QSFP28接口 +2个10G SFP+接口

	数据中心特性
	支持VxLAN：静态VXLAN隧道、VxLAN routing 、VxLAN bridging、DCI等
支持EVPN：MP-BGP自动发现、协商、创建VXLAN隧道；扩展NLRI支持mac/arp/prefix同步入
支持MC-LAG：自动同步arp、mac，支持联动STP
支持Telemetry：支持GRPC、支持CPU和内存实况监测；支持接口数据统计实况监测
支持Netconf：支持SSH接入、YANG模型、sysrepo数据库；支持通过netconf配置VLAN、配置BGP、获取接口统计信息 
支持VSF设备虚拟化
支持RoCE v2(PFC，ECN)

	VLAN
	支持Private VLAN、IP Subnet VLAN、Protocol VLAN、Voice VLAN、MAC VLAN、Super VLAN、Guest VLAN
支持灵活QinQ

	生成树
	支持STP、RSTP、MSTP
支持BPDU Guard、ROOT Guard、BPDU Tunnel

	路由
	支持RIP/RIPng、OSPF/OSPFv3、ISIS/ISISv6、BGP/BGP4+
支持IPv4/IPv6 PBR策略路由
支持IPv4/IPv6 ECMP等价路由
支持IPv4/IPv6 URPF单播逆向路径转发

	组播
	支持IGMP V1/V2/V3、IGMP Snooping、IGMP Query
支持GMRP、DVMRP、PIM-SM/PIM-SMv6、PIM-DM/PIM-DMv6、PIM-SSM/PIM-SSMv6
支持IPv6 Multicast over IPv4 Tunnel
支持IPv4/IPv6组播VLAN
支持IPv4/IPv6 DCSM受控组播
支持MSDP组播源发现协议
支持IPv4/IPv6 Anycast RP
支持MLDv1/v2、MLD Snooping

	IPv6特性
	支持ND邻居发现
支持Path MTU
支持IPv6 Ping/Tracert
支持手工配置隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、6to4 Tunnel Relay、IPv4 GRE Tunnel、IPv4 over IPv6

	ACL
	支持IPv4/IPv6入口/出口ACL
支持ACL动态修改
支持基于ACL流量的统计
支持基于ACL的重定向

	QoS
	支持入口/出口PolicyMap
支持SWRR、SP、WRR、DWRR、SDWRR、WRED队列调度算法
支持出口监管、出口重写

	端口聚合
	支持基于源MAC、目的MAC、源/目的MAC、源IP、目的IP、源/目的IP的负载均衡

	端口镜像
	支持一对一、多对一端口镜像
支持数据流镜像
支持RSPAN远程镜像

	DHCP
	支持IPv4/IPv6 DHCP Server/Relay/Snooping/Client
支持DHCP Raley Option 43/60/82
支持DHCPv6 Raley Option 37/38
支持IPv6 SAVI

	可靠性
	支持多IMG冗余、多配置文件
支持VRRP/VRRPv3
支持MRPP环网
支持BFD
支持GR优雅重启
支持ULPP上行链路检测

	安全性
	支持端口隔离
支持ARP防扫描、ARP限速、ARP Guard
支持ND Snooping
支持CPU防护
支持基于芯片的防DOS攻击
支持802.1X
支持Web Portal
支持IPv4/IPv6 Radius
支持IPv4/IPv6 TACACS+

	运维管理
	支持IPv4/IPv6 SSH、IPv4/IPv6 Telnet、IPv4/IPv6 HTTP
支持AM
支持IPv4/IPv6 SNMP V1/V2/V3
支持IPv4/IPv6 Syslog系统日志
支持配置分级管理
支持FastLink端口快速通断检测
支持802.3ah以太网OAM
支持IPv4/IPv6 sFlow
支持IPv4/IPv6 SNTP/NTP

	电源
	支持热插拔交流/直流电源模块，1+1冗余；

	功耗
	CS6510X-48S8C-HI ：<300W；CS6580X-48Y8C-HI：<350W；CS6580X-32C-HI：<400W

	物理尺寸
(宽X深X高)
	442mm X 510mm X 44mm

	质量
	9.28kg（满配2个电源、5个风扇）
	9.28kg（满配2个电源、5个风扇）
	10.87kg（满配2个电源、6个风扇）

	工作温度
	0°C-50°C


订货信息

	型号
	描述

	CS6510X-48X8C-HI
	新一代数据中心100G路由交换机（48个10G SFP+接口 +8个100G QSFP28接口），主机标配2个电源（1+1冗余）和5个风扇（4+1冗余）

	CS6580X-48Y8C-HI
	新一代数据中心100G路由交换机（48个25G SFP28接口 +8个100G QSFP接口），主机标配2个电源（1+1冗余）和5个风扇（4+1冗余）

	CS6580X-32C-HI
	新一代数据中心400G路由交换机（32个100G QSFP28接口 +2个10G SFP+接口），主机标配2个电源（1+1冗余）和6个风扇（5+1冗余）

	QSFP28-LR
	100G 光模块-QSFP28-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口

	QSFP28-SR
	100G 光模块-QSFP28-多模（MMF 850nm，OM4 100m）-MTP/MPO接口，支持100G分成4个25G使用，需配合MTP光纤跳线使用

	QSFP-SR 
	40G 光模块-QSFP-多模（OM3 100m；OM4 150m）-MTP接口，支持40G分成4个10G使用，需配合MTP光纤跳线使用

	QSFP-LR
	40G 光模块-QSFP-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口

	SFP28-SR
	25G 光模块-SFP28-多模（MMF 850nm，OM4 100m）-LC接口

	SFP28-LR
	25G 光模块-SFP28-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口

	SFPX-SR
	万兆光模块-SFP+-多模（850nm，MMF 300m）-LC接口

	SFPX-LR
	万兆光模块-SFP+-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口

	SFPX-ER
	万兆光模块-SFP+-单模（1550nm，SMF，40km）-LC接口

	SFPX-ZR
	万兆光模块（R2.0）-SFP+-单模（1550nm，SMF，80km）-LC接口

	SFP-SX-L
	千兆光模块-SFP-多模（850nm，MMF，550m）-LC接口

	SFP-LX-L
	千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口

	SFP-LX-40-L
	千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，40km）-LC接口

	SFP-LH-70-L
	千兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，70km）-LC接口

	SFP-LH-120-L
	千兆光模块-SFP-单模（1550nm，SMF，120km）-LC接口

	SFP-GT
	千兆电模块-SFP-RJ-45接口

	SFP-LX3-BD53
	千兆光模块-SFP-单模-单纤双向干兆光模块(TX1550nm,RX1310nm,3km)-LC接口

	DAC-QSFP28-3M
	100G QSFP28铜缆套件，3米，仅适用于同型号交换机100G QSFP28接口，可用于VSF虚拟化或是短距数据连接

	DAC-SFP28-3M
	25G SFP28铜缆套件，3米，仅适用于同型号交换机25G SFP28接口，可用于VSF虚拟化或是短距数据连接

	DAC-QSFP-5M
	40G QSFP铜缆套件，5米，仅适用于同型号交换机40G QSFP接口，可用于VSF虚拟化或是短距数据连接

	DAC-SFPX-3M
	DAC-SFPX-3M万兆SFP+铜缆套件，3米，仅适用于同型号交换机万兆SFP+接口，可用于VSF虚拟化连接

	AOC-SFPX-10M
	AOC-SFPX-10M万兆SFP+光缆套件，10米，仅适用于同型号交换机万兆SFP+接口，可用于VSF虚拟化连接


网站：https://www.dcnetworks.com.cn/
客户服务热线：400-810-9119

*本产品信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，如有更新不另行通知 *
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