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产品概述
DCST-6000B-Pro安全沙盒 是神州数码网络有限公司（以下简称DCN）对于信息安全教育部门专门设计开发的第三代产品。DCN根据多年来对信息安全趋势的把握，同时分析社会网络信息安全岗位技能需求及各大职业院校信息安全技术相关专业培养方案，参考大量优秀的、应用广泛的信息安全教材，形成了一套全面、专业、成熟且可扩展的信息安全实训解决方案。
 DCN于2009年全国首创并推出了业内第一款信息安全实训产品安全沙盒DCST-3008， 2010年DCN推出了DCST-6000产品； 2011年推出的DCST-6000系列产品成为教育部“高职大赛”的唯一指定信息安全实训平台。目前，安全沙盒产品在全国拥有广泛的用户群体，已经在近500所的各类院校实施，产品功能稳定，性能卓越，受到了广大用户的热烈好评。
主要功能
1、提供在线教学功能
DCST-6000B-Pro安全沙盒为计算机及网络安全教育提供多系统平台的教学课件，在教学、培训过程中，根据需要可以启动基于不同操作系统平台的教学课件，满足所有教学环境的需求。
2、丰富完整的实验课件
DCST-6000B-Pro安全沙盒为信息安全专业提供400+不同的信息安全方向的实操课程，每个实验课程包括课程指导、课程环境、课程报告、课程资料、课程工具等多种实验资源。
3、虚拟环境实操演练
DCST-6000B-Pro安全沙盒的全部课件均是将安全理论与实际环境和动手操作相结合的实验课程，所有的学习过程中，都需要通过实际动手进行实验操作，完成课件要求的安全威胁攻击以及针对该攻击的安全防御措施。通过不同的实验课程让学员亲身体验计算机及网络安全的攻防全过程，让学生从枯燥的理论学习中解脱出来，可以极大的提升学生学习网络安全知识的积极性，并帮助学生在未来的就业和职业发展奠定扎实、实用的技术基础和经验。 
4、自带考试环境
安全沙盒作为信息安全教学平台而言，考试模块也是必不可少的组件，教师可以利用平台添加各类理论型试题、组建试卷对学生进行教学考评等。
5、自定义课程
教师可根据自己的实际需求灵活利用平台自定义实验课程
6、人才学习轨迹
DCST-6000B-Pro安全沙盒在学生实操过程中，会根据学生提交的结果，对学生的学习行为进行记录，并且也会根据不同的岗位给学生推荐不同岗位的针对性课程，对于点击率比较高的课程，系统也会自动推荐，方便大多数学生学习。
产品价值
1、虚拟化技术
在主机虚拟化（KVM）基础上，进一步采用应用虚拟化技术（容器技术）。虚拟化技术在教育平台上的应用，尤其在网络安全专业方向的应用，极大地节约了专业建设的硬件投入和管理投入。应用虚拟化技术进一步解决了硬件资源对实验室建设的限制问题。 

2、理论+实验课程
课程内容涵盖网络空间安全主要内容，体系分类清晰、包含但不仅限于：操作系统配置与管理、常用数据库配置与管理、常用开发语言、网络运维、web安全技术、主机安全、网络安全、网络攻防技术、网络协议分析、防火墙、入侵检测、病毒分析与防范技术、恶意代码分析等400个课程资源内容。
3、产教融合
神州数码实训平台除了自带的课程之外，还支持用户制作、编排、打包、上传课程资源，上传的课程左右用户端都可以查看、下载。学校可以通过平台下载、共享学校的精品课程。打造校企间资源共享生态。同时企业参与学习库建设，指导网络安全技术方向，提供安全技能培训服务，与学校一共建信息安全学习资源库、共享安全精品课程资源。
4、接轨社会
神码实训平台涵盖整个信息安全专业建设和育人过程中的专业课程体系、学生学习实训、针对性的岗位技能学习、日常教学管理、教学分析、学生学习分析，以及就业人才对接等，根据专业的需求，分段、分步骤、按需进行信息安全教学和人才培养，打通安全人才培养和输出之间的脱节，提升信息安全专业建设和教学功能、提高专业竞争力。
产品规格
	项目
	描述

	硬件规格
	机型
	2U

	
	参数
	CPU: Intel 十核处理器
内存：64GB
硬盘：2T SSD

接口：2个千兆网口，2个USB

	系统性能
	支持人数
	10人并发

	
	默认课件数
	370+课件

	规格参数
	MTBF
	10万小时

	
	物理规格
	尺寸(mm)：440*44*478

	
	
	重量:7kg

	
	电源
	300W

	
	温度(工作)
	0－40摄氏度

	
	相对湿度
	10％－90％非冷凝

	
	辐射标准
	符合FCC Part15,Class A, EN55022（CISPR22，Class A） CE Mark


选配信息
	产品型号
	描述

	DCST-6000B-Pro
	DCST-6000B-Pro 安全沙盒 是神州数码新一代信息安全实训平台，平台以虚拟化技术为基础，以课程资源、虚机实操、教学考评、人才培养为核心，将真实教学与虚拟场景结合转化，完善和提升人才培养实训和实践教学能力，助力信息安全人才培养。








产品型号：DCST-6000B-Pro
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